- 顶部
- 拍摄
- 特殊记录功能
- 背景记录

# 背景记录

如果两个卡插槽中插有存储卡，则请设置背景记录模式，然后按下REC按钮以便同时启动卡插槽1和卡插槽2上的记录。在卡插槽1上，通过操作REC按钮，可视必要反复开始和停止记录。而在卡插槽2上，记录操作将以背景记录模式持续运行。

通过在卡插槽2上进行背景记录，可确保您在记录停止时也不会错过任何重要的场景。

有关背景记录的记录限制，请参阅“无法同时使用记录功能”。

存储卡记录时间

REC按钮操作

背景记录停止的按钮操作*

卡插槽1上无剩余空间

卡插槽1

待机

A剪辑

（主记录）

B剪辑

继续记录至卡插槽2

卡插槽2

A剪辑

（背景记录）

*USER 按钮分配给 ［后台暂停］

## 开始背景记录

选择［记录设置］菜单→ ［双卡槽功能］ → ［后台记录］。

［BACKGR］显示在摄像机图像画面的两个插槽功能显示中。

如果无法进行背景记录时，例如存储卡未插入卡插槽2时，［BACKGR］屏幕中将显示一条斜线。

按REC按钮。

在卡插槽1和卡插槽2上开始同时记录。

使用REC按钮操作开始或停止卡插槽1的记录。

而在卡插槽2上，记录操作将以背景记录模式持续运行。

注意

- 卡插槽1和卡插槽2上的记录按照［系统］菜单的设置格式进行。

- 在以下情形下，无法进行背景记录。

  - 当［记录设置］菜单→ ［记录功能］ → ［记录模式］设置为除［标准］外的任何项时

- TALLY指示灯的点亮状态随着卡插槽1上记录的启动和停止而改变。

- 时间码相固定为自由运行。

- 外部设备（例如录像机）的记录操作控制连接至〈SDI OUT〉端子，〈HDMI〉端子与卡插槽1的开始/停止记录相连接。

- 在背景记录模式下，停用了上一段剪辑删除功能。

- 即使在卡插槽2上执行背景记录时，如果停止对卡插槽1的记录，也可以替换卡插槽1中的存储卡。

- 在背景记录模式中，如果用于记录的存储卡未插入卡插槽2或卡插槽2中的存储卡的剩余记录容量已耗尽，则可在卡插槽1上执行标准记录。

## 终止背景记录

按下并按住要分配给［后台暂停］的USER按钮大约5秒或触摸并按住USER按钮图标大约5秒，然后放开。

在卡插槽2上的背景记录停止。

卡插槽2上的背景记录也可以通过按下和按住〈EXIT〉按钮大约5秒停止。

注意

- 在卡插槽1上执行记录时，卡插槽2上的背景记录不能终止。请在卡插槽1上的记录停止后，再终止背景记录。

- 以下情形下，卡插槽2上的背景记录将终止。

  - 当电源切断时

  - 当存储卡的剩余记录容量耗尽时

  - 写入存储卡出现错误时

页面顶部