- 顶部
- 网络连接
- 网络设置
- 使用设置工具指定网络设置

# 使用设置工具指定网络设置

## 摄像机设置

在［网络］菜单→ ［实用工具］ → ［简易IP设置］选择除［禁用］之外的任何项。

选择［网络］菜单→ ［实用工具］ → ［简易IP摄像机名称］。

输入摄像机的名称（昵称）。

输入的名称是将要显示在EASY IP Setup Software屏上的名称。

## 安装软件

请从以下网站下载并安装EASY IP Setup Software（EasyIPSetup.exe） 。（Windows）

https://pro-av.panasonic.net/

#### EASY IP Setup Software（EasyIPSetup.exe）

配置摄像机的网络设置。

## 使用EASY IP Setup Software设置摄像机

可以使用EASY IP Setup Software设置摄像机的网络。

需要在每台摄像机上执行多摄像机的设置。

如无法使用EASY IP Setup Software指定设置，请在［网络］菜单中指定摄像机的设置。

注意

- 仅在满足以下所有条件时才使用EASY IP Setup Software。

  - ［网络］菜单→ ［实用工具］ → ［简易IP设置］设置为除［禁用］外的任何项

- 如果IP地址与同一网络上的另一个设备相同，则在指定网络设置后，摄像机将无法正常工作。

  为摄像机设定唯一的IP地址。

- EASY IP Setup Software不能通过路由器从不同的子网中使用。

- 请使用Ver.4.25R00或更新版本的EASY IP Setup Software。

## 设置步骤

图1

图2

图3

启动EASY IP Setup Software。

点击［Search］。（图1）

点击要设置的摄像机的MAC地址/IPv4地址，然后点击［Network settings］。（图2）

- 当有重叠的IP地址时，相应的摄像机的［Duplicate IPv4 address］区域显示重叠的摄像机数。

输入每项网络设置，然后点击［Save］。（图3）

- 摄像机的连接模式仅支持［Fixed IP］。不支持DHCP和其他协议。请勿指定这些设置。

- 在以下情况下，无法从EASY IP Setup Software进行网络设置：

  - 设为［网络］菜单→ ［设备选择］ → ［USB网络共享］时

  - 设为［网络］菜单→ ［设备选择］ → ［WLAN］和［网络］菜单→ ［WLAN属性］ → ［类型］ → ［DIRECT］时

- 点击［Save］后需要大约两分钟来完成摄像机的设置。

  如果AC适配器、LAN缆线或无线传输模块在设置完成之前断开，则设置无效。再次指定设置。

注意

- 当使用DHCP服务器时分配给摄像机的IP地址可通过点击EASY IP Setup Software的［Search］来检查。

- 由于EASY IP Setup Software摄像机不支持IPv6设置。

- 允许在实现防火墙（包括软件）时访问UDP的所有端口。

- 此摄像机上不能设置有些项。

- 此摄像机没有图1和图2所示的［View Camera Screen］功能。

页面顶部