- 顶部
- 拍摄
- 音频输入
- 使用音频设备或外部麦克风

# 使用音频设备或外部麦克风

将音频设备或外部麦克风连接至〈AUDIO INPUT 1〉/〈AUDIO INPUT 2〉端子。

通过〈INPUT1〉/〈INPUT2〉开关切换所连的音频输入。

连接的设备 | 菜单设置（您可以单独设置每个通道）
--- | ---
〈INPUT1〉/〈INPUT2〉 | ［输入1话筒电平］/［输入2话筒电平］*1 | ［输入1线路电平］/［输入2线路电平］*2
音频设备 | 〈LINE〉 | 禁用 | ［4dB］、［0dB］
外部麦克风 | 〈MIC〉 | ［−40dB］、［−50dB］、［−60dB］ | 禁用
外部麦克风（带电源） | 〈+48V〉 | ［−40dB］、［−50dB］、［−60dB］ | 禁用

出厂设置： ［−50dB］

出厂设置： ［0dB］

注意

- 当使用超指向麦克风AG-MC200MC（选购）时，将［输入1话筒电平］/［输入2话筒电平］设为［−50dB］。

页面顶部