- 顶部
- 拍摄
- 拍摄时的可调设置
- 对焦（手动对焦）

# 对焦（手动对焦）

通过〈FOCUS〉开关切换对焦控制方法。

〈A〉：切换到自动对焦模式。自动对焦模式自动调节对焦。

〈M〉：切换到手动对焦模式。手动控制聚焦环调整对焦。

〈〉：在焦距调整到无限远时切换到手动对焦模式。

此开关为弹簧式开关。即便〈FOCUS〉开关推向〈〉侧，开关也会回复到〈M〉位置。

注意

- 如果有闪烁的光源存在，自动对焦功能可能无法正常工作，请选择一个与环境光照相适应的快门速度。

- 如果您将摄像机设置成60i（50i）和60P（50P）整数倍以外的自动对焦数值，则进行对焦控制所需的时间，可能会稍稍长于正常对焦模式。

- 摄像机处于自动模式时，选择［摄像机］菜单→ ［自动开关］ → ［AF］ → ［开］，无论〈FOCUS〉开关处于何位置，均将执行自动对焦。

## 自动对焦

在手动对焦模式时按〈PUSH AUTO〉按钮进行自动对焦。

## 手动对焦辅助模式

通过设置［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［MF辅助］ → ［开］，可从手动对焦模式切换至手动对焦辅助模式。

- 与手动对焦模式相比，您可以通过旋转聚焦环约半圈来调整对焦（粗调）。

- 调整过聚焦环后，将自动调整对焦（微调）。

- 当对焦偏差较大时，则可能未对准焦点。

- 执行自动调整后，在您再次转动聚焦环之前，将不会再自动调整。

页面顶部