- 顶部
- 网络连接
- 网络设置
- 有线LAN设置

# 有线LAN设置

这些是使用有线LAN时设置。

选择［网络］菜单→ ［设备选择］ → ［LAN］。

在［网络］菜单→ ［LAN属性］中，根据需要设置各项。

- 有关设置项的详情，请参阅“设为［LAN］时，设置［LAN属性］中的项”。

关闭菜单或返回［网络］菜单级。

在您的设备如电脑上配置有线LAN的设置。

更多信息，请参阅连接设备的使用说明书或帮助。

#### 设为［LAN］时，设置［LAN属性］中的项

［MAC地址］ | 有线LAN的MAC地址（无法更改）
［IPv4设置］ | ［DHCP］ | 设置DHCP功能 ［关］：不使用DHCP。 ［客户端］：使用DHCP自动获取。 ［服务器］：启用摄像机的DHCP服务器功能。 （出厂设置： ［关］）
［IP地址］ | 摄像机的IP地址 （出厂设置： ［192.168.0.1］）
［子网掩码］ | 子网掩码 （出厂设置： ［255.255.255.0］）
［默认网关］ | 默认网关 （出厂设置： ［192.168.0.254］）
［主DNS］ | 主DNS服务器设置 （出厂设置： ［0.0.0.0］）
［备用DNS］ | 副DNS服务器设置 （出厂设置： ［0.0.0.0］）
［IPv6设置］ | ［启用/禁用］ | IPv6设置 ［启用］：使用IPv6。 ［禁用］：不使用IPv6。 （出厂设置： ［禁用］）
| ［DHCP］ | 设置DHCP功能 ［关］：不使用DHCP。 ［客户端］：使用DHCP自动获取。 （出厂设置： ［关］）
［IP地址］ | 摄像机的IP地址 （出厂设置： ［::］）
［前缀长度］ | 子网的前缀长度设置 （出厂设置： ［64］）
［默认网关］ | 默认网关 （出厂设置： ［::］）
［主DNS］ | 主DNS服务器 （出厂设置： ［::］）
［备用DNS］ | 副DNS服务器 （出厂设置： ［::］）

注意

- 根据如［DHCP］的设定，无法选择一些项目。

- 开机之后的启动时间可能会因网络启动而延长。

- 更改［设备选择］的设置后，在摄像机重启前，不会反映这些更改。而且更改设置后，由于网络服务需要重启，设置画面可能会需要一段时间终止。

- IP地址、子网掩码和默认网关的组合必须全部正确设置。

  详细信息，请联系网络管理员。

- 不使用默认网关或DNS时，设置［0.0.0.0］或［::］。

  然而，当［DHCP］设为［客户端］时，不能禁用DNS。

- 根据网络环境，即使［DHCP］被设为［客户端］，可能需要手动输入DNS值。当在任何其他情况下输入无效DNS值时，DHCP的自动赋值将无法正常工作。

- 根据网络环境，DHCP和DNS可能无法正常发挥功能。

- 如果设置了［LAN属性］ → ［IPv6设置］ → ［DHCP］ → ［客户端］，根据和网络设备连接的时间，无法自动获取IP地址。

  在这种情况下，请重新连接LAN电缆或联系您的网络管理员。

页面顶部