- 顶部
- 输出和画面显示
- 屏幕状态显示
- 模式检查显示

# 模式检查显示

寻像器或LCD液晶屏画面上可显示摄像机设置和状态，供您检查。

在显示摄像机画面屏幕时按下〈DISP/MODE CHK〉按钮1秒或更久以显示模式检查的STATUS屏。

每按一次〈DISP/MODE CHK〉按钮，显示以STATUS画面、FUNCTION画面、AUDIO画面、SWITCH画面、NETWORK画面和摄像机图像画面的顺序切换。

每个模式检查的画面显示约五秒钟。

当按〈DISP/MODE CHK〉按钮时画面不切换。

显示各画面时按〈EXIT〉按钮返回摄像机图像画面。

## FUNCTION画面

显示视频输出设置和记录介质信息。

项目 | 描述
--- | ---
［VIDEO OUT］ | ［VIDEO OUT SEL］ | 通过［SDI + HDMI］/［AV + HDMI］显示视频和音频的输出目标。
［SDI OUT FORMAT］/［AV OUT FORMAT］ | 根据视频和音频的输出目标显示以下内容。 设为［SDI + HDMI］时： 来自〈SDI OUT〉端子的信号输出以［1920×1080p］［1920×1080i］/［1920×1080PsF］/［1280×720p］/［720×480i］/［720×576i］显示。 设为［AV + HDMI］时： 来自〈AV OUT〉端子的信号输出以［720×480i］/［720×576i］显示。
［SDI OUT CHAR］/［AV OUT CHAR］ | 根据视频和音频的输出目标显示以下内容。 设为［SDI + HDMI］时： 显示是否将来自〈SDI OUT〉端子的字符以［ON］/［OFF］叠加到输出。 设为［AV + HDMI］时： 显示是否将来自〈AV OUT〉端子的字符以［ON］/［OFF］叠加到输出。
［HDMI OUT FORMAT］ | 来自〈HDMI〉端子的信号输出以［3840×2160p］/［3840×2160p（420/8bit）］/［1920×1080p］/［1920×1080i］/［1280×720p］/［720×480p］/［720×576p］显示。
［HDMI OUT CHAR］ | 显示是否将来自〈HDMI〉端子的字符以［ON］/［OFF］叠加到输出。
［HDR/SDR］ （设定［系统］菜单→ ［色彩设置］为［标准］时） | ［SDI OUT］/［AV OUT］ | 根据视频和音频的输出目标显示以下内容。 设为［SDI + HDMI］时： 来自〈SDI OUT〉端子的输出图像以［HDR］/［SDR］显示。 设为［AV + HDMI］时： 来自〈AV OUT〉端子的输出图像以［SDR］显示。
| ［HDMI OUT］ | 来自〈HDMI〉端子的输出图像以［HDR］/［SDR］显示。
| ［LCD/VF］ | 以［HDR］/［SDR］显示来自LCD液晶屏和寻像器的输出图像。
［V-Log/709］ （设定［系统］菜单→ ［色彩设置］为［V-Log］时） | ［SDI OUT］/［AV OUT］ | 根据视频和音频的输出目标显示以下内容。 设为［SDI + HDMI］时： 来自〈SDI OUT〉端子的输出图像以［V-Log］/［V-709］显示。 设为［AV + HDMI］时： 来自〈AV OUT〉端子的输出图像以［V-709］显示。
| ［HDMI OUT］ | 来自〈HDMI〉端子的输出图像以［V-Log］/［V-709］显示。
| ［LCD/VF］ | 以［V-Log］/［V-709］显示来自LCD液晶屏和寻像器的输出图像。
［CARD STATUS］ | — | 显示插入卡插槽中的存储卡的状态、剩余容量和总容量。 当设为［网络］菜单→ ［网络功能］ → ［NDI|HX］时不显示。 显示的存储卡的状态如下。 ［NO CARD］：未插入存储卡。 ［UNSUPPORTED］：不支持存储卡。 ［FORMAT ERROR］：存储卡无法使用。（格式错误） ［PROTECTED］：写保护。（存储卡的写保护开关已拨至LOCK侧） ［NO REMAIN］：无可记录容量。 ［NOT SDXC］：SDXC存储卡未插入用于MOV记录。 以上情况除外：剩余的记录容量显示在0%到100%之间。
| ［TOTAL］ | 显示卡插槽1和卡插槽2中存储卡的剩余记录容量/总容量。
| ［SLOT1］ | 显示卡插槽1中存储卡的状态和剩余记录容量/总容量。
| ［SLOT2］ | 显示卡插槽2中存储卡的状态和剩余记录容量/总容量。

## AUDIO画面

显示音频输入/输出设置和音频电平表。

设置P2或MOV为记录格式时，显示在音频电平表上的声道按照［音频］菜单→ ［输出设置］ → ［音频输出］中的设置。

- 设置为［CH1］/［CH2］/［CH1/2立体声］/［CH1/2混合］时，显示声道1和声道2。

- 设置为［CH3］/［CH4］/［CH3/4立体声］/［CH3/4混合］时，显示声道3和声道4。

- 按下分配［音频监听选择］的USER按钮或触摸USER按钮图标时，切换要在音频电平表中显示的声道（声道1/2和声道3/4）。

项目 | 描述
--- | ---
［AUDIO］ | ［AUDIO OUT］ | 以［CH1］/［CH2］/［CH1/2 STEREO］/［CH1/2 MIX］/［CH3］/［CH4］/［CH3/4 STEREO］/［CH3/4 MIX］显示来自〈AV OUT〉端子、耳机端子和内置扬声器的声道和格式输出。
［SELECT］ | ［CH1］ - ［CH4］ | 以［INT（L）］/［INT（R）］/［INPUT1］/［INPUT2］显示每个通道中要记录的音频。
［LINE/MIC］ | ［CH1］ - ［CH4］ | 以［LINE］/［MIC］/［MIC+48V］显示每个通道的音频输入信号。 当［INT（L）］或［INT（R）］被选作为要记录的音频时显示［---］。
［LEVEL］ | ［CH1］ - ［CH4］ | 以［AUTO］/［MANU］显示每个通道音频记录等级的调整方法。
［LIMITER］ | ［CH1］ - ［CH4］ | 以［ON］/［OFF］显示启用/禁用每个通道的音频限幅。 当音频的记录等级的调整方法设为［AUTO］时显示［---］。
［LOWCUT］ | ［CH1］ - ［CH4］ | 以［ON］/［OFF］显示启用/禁用每个通道的低阻滤波器。

## SWITCH画面

显示分配给USER开关、〈GAIN〉开关和〈WHITE BAL〉开关的功能以及设定值。

项目 | 描述
--- | ---
［USER SW］ | ［1］ - ［7］ | 显示通过〈USER 7〉按钮分配给〈USER 1〉的功能。
［OTHER ASSIGN］ | ［GAIN L］ | 显示分配到〈GAIN〉开关的〈L〉上的增益值。
| ［GAIN M］ | 显示分配到〈GAIN〉开关的〈M〉上的增益值。
| ［GAIN H］ | 显示分配到〈GAIN〉开关的〈H〉上的增益值。
| ［S.GAIN］ | 显示指定为超级增益的增益值列表。 当［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［增益/ISO模式］设为［ISO］时不显示。
| ［WHITE BAL A］ | 显示分配到〈WHITE BAL〉开关的〈A〉上的色温。 当分配了自动跟踪白平衡功能时显示［ATW］。
| ［WHITE BAL B］ | 显示分配到〈WHITE BAL〉开关的〈B〉上的色温。 当分配了自动跟踪白平衡功能时显示［ATW］。
| ［WHITE BAL PRST］ | 显示分配到〈WHITE BAL〉开关的〈PRST〉上的色温。 当分配了自动跟踪白平衡功能时显示［ATW］。 当分配了［可变］显示色温和［VAR］。

## NETWORK画面

显示网络功能的设置。

项目 | 描述
--- | ---
［NETWORK］ | ［DEVICE SEL］ | 以［LAN］/［WLAN］/［USB TETHERING］/［OFF］显示与外部设备（电脑等）以及摄像机连接的设备。
| ［NETWORK FUNC］ | 以［STREAMING］/［NDI|HX］/［OFF］显示摄像机的网络功能。
| ［STRM FORMAT］ | 显示连续播放格式。 当设为［网络］菜单→ ［网络功能］ → ［关］时不显示。
| ［STRM DATA TYPE］ | 显示连续播放连接信息的类型。 当设为除［网络］菜单→ ［网络功能］ → ［视频流］之外的任何项时，不显示。
| ［IP REMOTE］ | 显示IP远程功能的启用/禁用状态。
| ［IPv4 ADDRESS］ | 显示IPv4的IP地址。 当设为［网络］菜单→ ［设备选择］ → ［关］时不显示。
| ［IPv6 ADDRESS］ | 显示IPv6的IP地址。 设定［网络］菜单→ ［LAN属性］ → ［IPv6设置］ → ［启用/禁用］ → ［禁用］后显示［DISABLE］。 当设为除［网络］菜单→ ［设备选择］ → ［LAN］之外的任何项时，不显示。

页面顶部