- 顶部
- 准备
- 时间数据的设置
- 用户比特设置

# 用户比特设置

设置需要记录的用户比特。

通过［记录设置］菜单→ ［TC/UB］ → ［UB模式］选择用户比特用以记录。

［帧频］ | 记录拍摄的帧频信息。 通过电脑等编辑设备使用用户比特的帧频信息时，请使用此设置。 使用此设置控制Panasonic录像机（AJ-PG50MC等）TYPE1或TYPE2方法中的记录操作。
［用户］ | 记录［记录设置］菜单→ ［TC/UB］ → ［UB预设］中设置的用户比特。即使电源开关设为〈 〉（待机），此设置值仍然保持。 详情请参阅“如何输入用户比特”。
［时间］ | 记录内部时钟所计算日期和时间的小时、分钟、秒值。
［日期］ | 记录内部时钟所计算日期和时间的年份、月份、日期和小时的最后两位数。
［TC］ | 记录时间码值作为用户比特。
［片段名称］ | 记录CAM INDEX（一个字符）和CARD COUNT（三位数字）均转换为ASCII字符代码的值。

## 如何输入用户比特

通过设置用户比特，可记录长度最大为八位（十六进制）的提示（日期和时间）等信息。

选择［记录设置］菜单→ ［TC/UB］ → ［UB模式］ → ［用户］。

选择［记录设置］菜单→ ［TC/UB］ → ［UB预设］。

显示用户比特设置画面。

设置用户比特。

- 每个设置两位数。

  按〈RESET〉按钮重置至［00］。

确认用户比特的设置值。

- 设置最后两位数时确认设置值。

## 用户比特的内存功能

用户比特的设置内容将自动记录，即使电源开关设为〈 〉（待机），设置内容仍然保持。

### 帧频信息

帧频、图像下拉、时间码和用户比特之间的关系如下。

右6位的校验信息

REC标记

固定值

帧频

摄像机视频模式

#### 摄像机视频模式

根据以下菜单的设置，摄像机视频模式的显示有所不同。

- ［系统］菜单→ ［记录格式］

- ［场景文件］菜单→ ［变帧率］或［系统］菜单→ ［超级慢动作］

［频率］ | 记录［记录格式］的帧频 | 摄像机视频模式的显示
--- | --- | ---
当［变帧率］或［超级慢动作］为［开］时 | 当［变帧率］和［超级慢动作］为［关］时
［59.94Hz］ | 23.98p | D | C
29.97p | 9 | 8
59.94p | 9 | 8
59.94i | — | 0
［50.00Hz］ | 25.00p | B | A
50.00p | B | A
50.00i | — | 2

页面顶部