- 顶部
- 操作
- 处理设置数据
- 场景文件

# 场景文件

## 设置数据的文件结构

［F1:］至［F6:］的场景文件可按场景文件编号保存在摄像机内存中。

［场景文件］菜单的设置内容可保存为场景文件。

此外，场景文件［F1:］至［F6:］的当前设置值也可在摄像机内存和存储卡中作为文件保存，然后摄像机可加载和使用这些数据。

摄像机的设置数据文件的结构如下。

摄像机

［F1:］

［F2:］

［F3:］

［F4:］

［F5:］

（出厂设置）

［F1:］

［F2:］

［F3:］

［F4:］

［F5:］

（当前值）

（保存在摄像机上的数值）

［F2:］

［F3:］

［F5:］

［F1:］

［F4:］

存储卡

场景文件1

［F1:］

［F2:］

［F3:］

［F4:］

［F5:］

场景文件 n

［F1:］

［F2:］

［F3:］

［F4:］

［F5:］

［F6:］

［F6:］

［F6:］

［F6:］

［F6:］

可初始化场景文件。

选择［场景文件］菜单→ ［读取/保存/初始化］ → ［初始化］。

各场景文件的当前设置值可分别保存在摄像机机身中。也能加载摄像机内存中保存的场景文件。

选择［场景文件］菜单→ ［读取/保存/初始化］ → ［读取］/［保存］。

场景文件可以保存到卡插槽1的存储卡中。还可以加载存储在存储卡中的场景文件。

## 保存场景文件

### 将场景文件存入摄像机内存

将摄像机的当前设置值存入摄像机内存。

选择［场景文件］菜单→ ［读取/保存/初始化］ → ［保存］。

### 将场景文件存入存储卡

场景文件可以覆盖卡插槽1中存储卡上的文件，或者保存为新文件。

#### 在存储卡中将场景文件保存为新文件

指定文件名以将摄像机的当前设置值作为新文件保存至卡插槽1的存储卡中。

选择［其他］菜单→ ［文件］ → ［场景文件（SD卡）］ → ［另存为］。

显示文件名输入画面和键盘。

使用键盘输入需设置的文字。

选择［进入］。

随即显示一个确认画面。

选择［SET］。

文件保存。

- 可能显示错误信息。有关错误信息的详情，请参阅“错误信息指示的错误情形”。

#### 通过覆盖存储卡中的文件保存场景文件

使用摄像机的当前设置值覆盖在卡插槽1存储卡中保存场景文件列表中所选的文件。

选择［其他］菜单→ ［文件］ → ［场景文件（SD卡）］ → ［保存］。

显示卡插槽1存储卡保存的场景文件列表。

在场景文件列表中选择要覆盖的文件。

显示文件名输入画面和键盘。覆盖时保持文件名不变。

选择［进入］。

随即显示一个确认画面。

选择［SET］。

文件保存。

## 载入场景文件

载入摄像机内存或卡插槽1存储卡中保存的场景文件。

### 从摄像机内存载入场景文件

选择［场景文件］菜单→ ［读取/保存/初始化］ → ［读取］。

### 从存储卡载入场景文件

选择［其他］菜单→ ［文件］ → ［场景文件（SD卡）］ → ［读取］。

显示卡插槽1存储卡指定文件夹中保存的场景文件列表。

选择要加载文件的文件名。

可选择加载所有场景文件（［F1:］至［F6:］），或分别加载。

- 要加载所有文件，选择［全部］。

  要单独加载，选择要加载的场景编号。

选择［SET］。

文件加载。

- 可能显示错误信息。有关错误信息的详情，请参阅“错误信息指示的错误情形”。

## 场景文件初始化

初始化保存在摄像机内存中的场景文件。

在［场景文件］菜单→ ［文件选择］中选择需恢复出厂设置的场景文件。

选择［场景文件］菜单→ ［读取/保存/初始化］ → ［初始化］。

显示确认画面。

选择［是］。

选定的场景文件将恢复为出厂设置。

## 更改场景文件名称

更改保存在摄像机内存中的场景文件名称。

仅可更改场景文件名称的标题部分。例如，如果场景文件名称为［F6:HLG］，则仅可更改“HLG”部分。

在［场景文件］菜单→ ［文件选择］中选择需更改名称的场景文件。

选择［场景文件］菜单→ ［名称编辑］。

显示文件名称输入画面和键盘。

使用键盘输入需设置的文字。（最多八个字符）

选择［进入］。

文件名称已更新。

页面顶部