- 顶部
- 拍摄
- 特殊记录功能
- 同时记录

# 同时记录

将存储卡插入两个卡插槽中，以便将相同的视频记录到两个存储卡上。

存储卡记录时间

开始记录

结束记录（无剩余空间）

结束记录

开始记录

A剪辑

待机

B剪辑

卡插槽1

A剪辑

B剪辑

C剪辑

待机

卡插槽2

选择［记录设置］菜单→ ［双卡槽功能］ → ［同时记录］。

［SIMUL］显示在摄像机图像画面的两个插槽功能显示中。

如果无法进行同时记录，例如两个卡插槽中的任何一个内未插入存储卡时，［SIMUL］屏幕中将显示一条斜线。

按REC按钮。

- 当其中一个存储卡的剩余记录容量耗尽时，同时记录将停止。

  当无法进行同时记录时，［SIMUL］屏幕中显示一条斜线。

  如需再次开始同时记录，用另一个存储卡替换已耗尽记录容量的存储卡，然后按REC按钮。

- 当按下REC按钮而不替换存储卡时，对有剩余记录容量的存储卡执行标准记录。

注意

- 建议使用具有相同速度等级或容量的存储卡进行同时记录。

  当使用不同速度等级或容量的存储卡时，记录可能由于速度不足而停止。如果记录停止，紧接停止之前的视频可能成为无效记录。

- 在识别了这两个存储卡之后，启动记录。如果在识别两张存储卡之前开始记录，摄像机将在一张已被识别了的存储卡上执行标准记录。每次记录结束时，摄像机将确认存储卡的状态。如果此时两张卡均已识别，则从下次记录开始进行同时记录。

- 当在同时记录期间由于记录错误而停止对一个存储卡的记录时，对另一个存储卡的记录继续进行。

- 如果在完成同时记录后，在其中一个存储卡上有剩余的记录容量，则具有剩余记录容量的存储卡自动成为记录目标。按REC按钮后将开始标准记录。

- 当仅插入一个存储卡时执行标准记录，即使摄像机被设置为同时记录。

- 一旦同时记录结束后，分配给USER按钮的［删除最后片段］（最后剪辑删除功能）将不起作用。

- 有关使用MOV格式进行同时记录时的文件夹名称和文件名，请参阅“处理记录数据”。

- 有关同时记录的记录限制，请参阅“无法同时使用记录功能”。

页面顶部