- 顶部
- 操作
- 菜单设置
- ［缩略图］菜单

# ［缩略图］菜单

进行记录剪辑的确认或删除。

显示缩略图画面时可设置此菜单。

## ［播放］

设置记录剪辑的播放。

当从摄像机图像画面切换至缩略图画面时，剪辑选择通常是［所有卡槽］。

### ［片段选择］

选择缩略图画面上所要显示的剪辑。

［所有卡槽］ | 显示每个卡插槽中所有存储卡上记录的剪辑。
［卡槽1］ | 仅显示卡插槽1中存储卡上记录的剪辑。
［卡槽2］ | 仅显示卡插槽2中存储卡上记录的剪辑。
［相同格式］ | 仅显示与系统相同格式记录的剪辑。 以相同格式记录的剪辑是指［系统］菜单中的［频率］、［文件格式］、［记录格式］和［音频采样分辨率］的各项与当前的设置状态匹配。

（出厂设置： ［所有卡槽］）

### ［继续上次播放］

选择是否从之前播放停止的位置开始播放。

［开］ | 从之前播放停止的位置开始播放。
［关］ | 始终从剪辑开始位置播放。

（出厂设置： ［关］）

## ［片段］

可保护剪辑或将剪辑复制到另一张存储卡。

［片段保护］ | ［选择］ | 保护剪辑，以免错误删除剪辑。 选择需保护的剪辑，然后设置保护。
［删除］ | ［全部］ | 删除缩略图画面中显示的所有剪辑。 缩略图画面中未显示的剪辑不会删除。
［选择］ | 选择需删除的剪辑，然后将其删除。
［复制］ | ［全部］ | 将所有剪辑复制到另一张存储卡。
［选择］ | 选择需复制的剪辑，将其复制到另一张存储卡。
［修复］ | 修复在以P2格式记录过程中因突然断电等原因而导致显示的剪辑。
［重新连接］ | ［选择］ | 以P2格式记录时，记录在多张microP2卡上的剪辑可能无法识别为连续剪辑，将显示。 通过选择重新连接剪辑将其恢复为连续剪辑。
［信息］ | 显示剪辑的详细信息。

注意

- 无法保护使用P2格式记录的剪辑。

- 无法复制使用MOV格式记录的剪辑。

## ［显示］

设置缩略图画面的显示。

### ［数据］

选择要在时间码显示区显示的内容。

［开始TC］ | 显示记录开始时的时间码值。
［片段名称］ | 显示剪辑名称。

（出厂设置： ［开始TC］）

页面顶部