- 顶部
- 操作
- 菜单设置
- ［摄像机］菜单

# ［摄像机］菜单

设置基本摄像机功能。

显示缩略图画面时不能设置此菜单。

## ［开关模式］

### ［低增益］

设置将要分配到〈GAIN〉开关〈L〉位置的增益值。（仅当设置了［系统］菜单→ ［拍摄模式］ → ［高灵敏度］才能设置负增益值。）

可设置的项目如下。

- 当设定为［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［增益/ISO模式］ → ［dB］时

  - ［−3dB］…［18dB］

  （出厂设置： ［0dB］）

- 当设定为［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［增益/ISO模式］ → ［ISO］时

  - ［ISO 400］、［ISO 500］、［ISO 640］、［ISO 800］、［ISO 1000］、［ISO 1250］、［ISO 1600］、［ISO 2000］、［ISO 2500］、［ISO 3200］、［ISO 4000］、［ISO 5000］、［ISO 6400］、［ISO 8000］、［ISO 10000］、［ISO 12800］

  （出厂设置： ［ISO 800］）

### ［中增益］

设置将要分配到〈GAIN〉开关〈M〉位置的增益值。

可设置的项目如下。

- 当设定为［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［增益/ISO模式］ → ［dB］时

  - ［−3dB］…［18dB］

  （出厂设置： ［6dB］）

- 当设定为［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［增益/ISO模式］ → ［ISO］时

  - ［ISO 400］、［ISO 500］、［ISO 640］、［ISO 800］、［ISO 1000］、［ISO 1250］、［ISO 1600］、［ISO 2000］、［ISO 2500］、［ISO 3200］、［ISO 4000］、［ISO 5000］、［ISO 6400］、［ISO 8000］、［ISO 10000］、［ISO 12800］

  （出厂设置： ［ISO 1600］）

### ［高增益］

设置将要分配到〈GAIN〉开关〈H〉位置的增益值。

可设置的项目如下。

- 当设定为［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［增益/ISO模式］ → ［dB］时

  - ［−3dB］…［18dB］

  （出厂设置： ［12dB］）

- 当设定为［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［增益/ISO模式］ → ［ISO］时

  - ［ISO 400］、［ISO 500］、［ISO 640］、［ISO 800］、［ISO 1000］、［ISO 1250］、［ISO 1600］、［ISO 2000］、［ISO 2500］、［ISO 3200］、［ISO 4000］、［ISO 5000］、［ISO 6400］、［ISO 8000］、［ISO 10000］、［ISO 12800］

  （出厂设置： ［ISO 3200］）

### ［超增益］

设置将要分配给USER按钮的超级增益。

每按USER按钮或触摸USER按钮设置［全部］时，依次切换［24dB］、［30dB］ 、［36dB］和正常增益。

可设置的项目如下。

- ［24dB］、［30dB］、［36dB］、［全部］

（出厂设置： ［36dB］）

注意

- 当［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［增益/ISO模式］设为［ISO］时，不能设置此项目。

### ［增益/ISO模式］

切换增益值的单位。

可设置的项目如下。

- ［dB］、［ISO］

（出厂设置： ［dB］）

注意

- ［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［标准］时，此设置固定为［dB］。

### ［O.I.S.］

启用/禁用光学影像稳定器功能。

如果将［O.I.S.］功能分配给USER按钮，按USER按钮可切换［开］/［关］。

有关光学影像稳定器的详情，请参阅“光学影像稳定器功能”。

［开］ | 启用光学影像稳定器功能。
［关］ | 禁用光学影像稳定器功能。

（出厂设置： ［开］）

### ［混合O.I.S.］

启用/禁用混合光学影像稳定器功能。

有关光学影像稳定器的详情，请参阅“光学影像稳定器功能”。

［开］ | 启用混合光学影像稳定器功能。
［关］ | 禁用混合光学影像稳定器功能。

（出厂设置： ［开］）

### ［O.I.S.模式］

切换混合光学影像稳定器的操作模式。

每按USER按钮分配的［O.I.S.模式］或触摸USER按钮图标，依次切换［标准］、［左右/上下］和［稳定］。

［标准］ | 指定用于大小程度摄像机抖动的良好校正平衡的标准设置。
［左右/上下］ | 指定一个适合拍摄的设置，该设置使用摄像机的大量摇摄和倾斜。
［稳定］ | 指定适合于固定构图以拍摄主题的设置。

（出厂设置： ［标准］）

### ［ATW］

将自动跟踪白平衡功能分配到〈WHITE BAL〉开关。

可设置的项目如下。

- ［Ach］、［Bch］、［预设］、［关］

（出厂设置： ［关］）

### ［ATW速度］

设置自动跟踪白平衡功能的控制速度。

可设置的项目如下。

- ［快］、［标准］、［慢］

（出厂设置： ［标准］）

### ［ATW目标R］

通过自动跟踪白平衡操作，精细调节聚敛功能的Rch输出。

可设置的项目如下。

- ［−10］…［10］

（出厂设置： ［0］）

### ［ATW目标B］

通过自动跟踪白平衡操作，精细调节聚敛功能的Bch输出。

可设置的项目如下。

- ［−10］…［10］

（出厂设置： ［0］）

### ［白平衡预设］

设置将要分配到〈WHITE BAL〉开关〈PRST〉位置的色温。

可设置的项目如下。

- ［3200K］、［5600K］、［可变］

（出厂设置： ［3200K］）

### ［白平衡可变］

设置［白平衡预设］内的［可变］值。

此外，也可通过多拨盘按钮进行操作。

当［白平衡预设］设为［可变］且〈WHITE BAL〉开关处在〈PRST〉时启用。

可设置的项目如下。

- ［2000K］…［15000K］

（出厂设置： ［3200K］）

### ［手柄变焦速度］

设置手柄变焦的变焦速度。

可设置的项目如下。

- ［1］…［99］

（出厂设置： ［50］）

### ［i.ZOOM］

数字变焦时保持图像质量。

［开］ | 启用i.ZOOM功能。
［关］ | 禁用i.ZOOM功能。

（出厂设置： ［关］）

### ［MF辅助］

设置在手动对焦模式下，是否自动调整上一次对焦。

如果图像出现很大的对焦偏差，则可能未正确调整对焦。

［开］ | 自动调整上一次对焦。
［关］ | 不自动调整对焦。

（出厂设置： ［关］）

### ［微距］

启用/禁用对焦微距功能。

如果将功能分配给USER按钮，使用USER按钮操作切换［开］/［关］。

［开］ | 启用对焦微距功能。
［关］ | 禁用对焦微距功能。

（出厂设置： ［关］）

### ［AF区域宽度］

调整区域的宽度，使自动对焦能够与对象的大小匹配。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［关］）

### ［自动光圈速度］

设置自动光圈等级功能的控制速度。

可设置的项目如下。

- ［快］、［标准］、［慢］

（出厂设置： ［标准］）

### ［自动光圈窗口］

选择自动光圈检测窗口。

［正常1］ | 窗口位于画面中心周围。
［正常2］ | 窗口位于画面底部周围。
［中心］ | 窗口是画面中心周围的一个斑点。

（出厂设置： ［正常1］）

### ［区域模式］

拍摄时通过触摸LCD液晶屏或按下〈〉按钮、〈〉按钮、〈〉按钮或〈/〉按钮分配在选定的区域执行的功能。

［禁止］ | 禁用功能的分配。
［对焦］ | 分配自动对焦功能。
［光圈］ | 分配自动光圈功能。
［Y GET］ | 分配亮度显示功能。
［对焦/光圈］ | 分配［对焦］和［光圈］的同时操作。
［对焦/Y GET］ | 分配［对焦］和［Y GET］的同时操作。

（出厂设置： ［对焦/光圈］）

### ［IR记录］

启用/禁用IR记录。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［关］）

注意

- ［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，此设置固定为［关］。

## ［自动开关］

### ［自动光圈］

启用/禁用自动光圈控制。

［开］ | 在自动模式下执行自动光圈控制操作。〈IRIS〉按钮无效。
［关］ | 在自动模式下不执行自动光圈控制操作。 用于激活使用〈IRIS〉按钮选择的光圈控制功能。

（出厂设置： ［开］）

### ［AGC］

设置在［自动光圈］内选定［开］时的自动增益控制操作。

［开］ | 执行在自动模式下自动调节摄像机增益的［AGC］功能操作。
［关］ | 不执行在自动模式下自动调节摄像机增益的［AGC］功能操作。

（出厂设置： ［开］）

注意

- ［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［增益/ISO模式］设为［ISO］时，此设置固定为［关］。

### ［AGC限制］

设置［AGC］操作期间的最大增益值。

可设置的项目如下。

- ［3dB］、［6dB］、［12dB］、［18dB］

（出厂设置： ［6dB］）

注意

- 当［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［增益/ISO模式］设为［ISO］时，不能设置此项目。

### ［AGC点］

设置在［AGC］操作期间从自动光圈切换到［AGC］时的F值。

可设置的项目如下。

- ［F4.0］、［F5.6］

（出厂设置： ［F4.0］）

注意

- 当［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［增益/ISO模式］设为［ISO］时，不能设置此项目。

### ［自动快门］

设置在［自动光圈］内选定［开］时的自动快门控制操作。

［开］ | 在自动模式下执行自动快门操作。
［关］ | 在自动模式下不执行自动快门操作。

（出厂设置： ［开］）

### ［自动快门限制］

设置［自动快门］操作期间的最大快门值。

可设置的项目如下。

- ［1/100］、［1/120］、［1/250］

（出厂设置： ［1/250］）

### ［自动快门设定］

设置在［自动快门］操作期间从自动光圈切换到［自动快门］控制的F值。

可设置的项目如下。

- ［F8.0］、［F9.6］

（出厂设置： ［F8.0］）

### ［ATW］

设置自动跟踪白平衡功能的操作。

［开］ | 在自动模式下激活自动跟踪白平衡功能。［ATW］功能不可通过〈WHITE BAL〉开关或USER按钮在启用和禁用之间进行切换。 但如果［ATW锁定］分配到USER按钮，则可通过USER按钮固定白平衡值。
［关］ | 在自动模式下不执行［ATW］功能操作。执行通过〈WHITE BAL〉开关选定的白平衡功能操作。

（出厂设置： ［开］）

### ［AF］

设置自动对焦操作。

［开］ | 在自动模式下执行自动对焦操作。 〈FOCUS〉开关无效。
［关］ | 在自动模式下不执行自动对焦操作。 通过〈FOCUS〉开关执行选定的对焦操作。

（出厂设置： ［开］）

## ［用户开关］

设置将要分配〈USER 1〉给〈USER 7〉按钮或［USER8］给［USER12］按钮图标的功能。

详情请参阅“向USER按钮分配功能”。

可将以下功能分配给［USER1］至［USER12］。

- ［禁止］、［AWB］、［DRS］、［FBC］、［一键自动对焦］、［超增益］、［区域］、［AF区域］、［ATW］、［ATW锁定］、［聚光灯］、［背光］、［自动光圈电平］、［光圈］、［Y GET］、［对焦微距］、［O.I.S.］、［O.I.S.模式］、［i.ZOOM］、［D.ZOOM］、［IR记录］、［快速变焦］、［自适应性矩阵］、［预记录］、［变帧率］、［超级慢动作］、［记录回看］、［后台暂停］、［删除最后片段］、［记录卡槽选择］、［音频CH1电平］、［音频CH2电平］、［扩大显示］、［峰值］、［波形监视器］、［斑马纹］、［水平仪］、［水平仪重置］、［LCD/VF HDR］、［LCD/VF V-Log］、［VF开/关］、［LCD/VF细节］、［音频监听选择］、［音频输出］、［菜单］、［加载设置文件］、［LCD背光］、［读卡器模式］、［开始视频流］

［USER1］ | 设置将要分配给〈USER 1〉按钮的功能。 （出厂设置： ［O.I.S.］）
［USER2］ | 设置将要分配给〈USER 2〉按钮的功能。 （出厂设置： ［斑马纹］）
［USER3］ | 设置将要分配给〈USER 3〉按钮的功能。 （出厂设置： ［波形监视器］）
［USER4］ | 设置将要分配给〈USER 4〉按钮的功能。 （出厂设置： ［自动光圈电平］）
［USER5］ | 设置将要分配给〈USER 5〉按钮的功能。 （出厂设置： ［记录卡槽选择］）
［USER6］ | 设置将要分配给〈USER 6〉按钮的功能。 （出厂设置： ［光圈］）
［USER7］ | 设置将要分配给〈USER 7〉按钮的功能。 （出厂设置： ［AWB］）
［USER8］ | 设置将要分配给［USER8］按钮图标的功能。 （出厂设置： ［IR记录］）
［USER9］ | 设置将要分配给［USER9］按钮图标的功能。 （出厂设置： ［对焦微距］）
［USER10］ | 设置将要分配给［USER10］按钮图标的功能。 （出厂设置： ［区域］）
［USER11］ | 设置将要分配给［USER11］按钮图标的功能。 （出厂设置： ［ATW锁定］）
［USER12］ | 设置将要分配给［USER12］按钮图标的功能。 （出厂设置： ［菜单］）

页面顶部