- 顶部
- 拍摄
- 拍摄时的可调设置
- 区域模式功能

# 区域模式功能

根据触摸对象应用各种效果。

- 区域自动对焦功能

  根据触摸对象自动调整对焦。

- 区域自动光圈电平功能

  根据触摸对象自动调整光圈。

- 区域亮度显示

  显示触摸对象的亮度电平。

## 操作功能设置

设置将要分配给［摄像机］菜单下区域模式功能的操作。

在［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［区域模式］下选择所需的功能。

- ［禁止］：不分配功能。

- ［对焦］：设置区域对焦功能

- ［光圈］：自动光圈功能

- ［Y GET］：区域亮度显示

- ［对焦/光圈］：区域对焦功能和区域光圈功能的同时操作

- ［对焦/Y GET］：区域对焦功能和区域亮度显示的同时操作

## 区域模式功能操作

拍摄时或拍摄待机时，可通过进行以下操作使用［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［区域模式］中设置的功能。

按下USER按钮以在［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［区域模式］中设置功能或触摸USER按钮图标。

- 区域帧和显示在屏幕的右侧。

- 当区域亮度显示激活后，中央的亮度显示屏不工作。

触摸拍摄屏幕。

- 区域帧显示在被触摸的区域中，以应用菜单中设置的效果。

再次按USER按钮或USER按钮。

- 区域帧消失，同时摄像机退出区域模式功能。

注意

- 当电源关闭或显示缩略图画面时，区域模式功能取消。

页面顶部