- 顶部
- 准备
- 准备存储卡
- 摄像机支持的存储卡

# 摄像机支持的存储卡

摄像机可使用以下SD卡和microP2卡。（截至2020年4月）

SD卡的类型 | 记录容量
--- | ---
SDHC存储卡 | 4 GB - 32 GB
SDXC存储卡 | 48 GB - 256 GB

microP2卡的类型 | 记录容量
--- | ---
microP2卡A系列 | 32 GB、64 GB
microP2卡B系列 | 64 GB

- 如果使用除以上之外的任何存储卡，将无法保证工作正常。

- 建议使用Panasonic存储卡。

- 以下存储卡不符合SD标准，因此无法使用。

  - 4 GB或更高的存储卡不带SDHC标志

  - 48 GB或更高的存储卡不带SDXC标志

- 摄像机不支持microP2卡的CPS（Content Protection System）功能，因此用CPS密码加密格式化的microP2卡不可使用。使用摄像机格式化时，可以将其用作未加密的microP2卡。

## 拍摄期间的速度等级

根据记录模式和记录格式，使用不同的存储卡。

使用兼容速度等级、UHS速度等级或视频速度等级的存储卡。

如果使用与要求速度等级不兼容的存储卡，记录可能突然停止。

- 速度等级、UHS速度等级和视频速度等级是与连续写入有关的速度规格。检查标签上的显示和存储卡上的其他信息。

#### 当记录模式为P2时

可使用microP2卡。

记录比特率或记录功能 | 速度等级 | 存储卡标注示例
--- | --- | ---
所有 | microP2卡A系列，microP2卡B系列 |

注意

- 可以以P2格式记录至SDXC存储卡，但仅用于紧急记录，且不支持。

#### 当记录模式为MOV时

可使用SDXC存储卡和64 GBmicroP2卡。

不可使用SDHC存储卡和32 GBmicroP2卡。

记录比特率或记录功能 | 速度等级 | 存储卡标注示例
--- | --- | ---
400 Mbps | 视频速度等级V60或更高 或者microP2卡B系列 |
FHD VFR（23.98p）/SUPER SLOW ALL-I （可变帧频记录/超慢记录）
200 Mbps | 视频速度等级V30或更高、UHS速度等级3或更高 或者microP2卡A系列，microP2卡B系列 |
150 Mbps
100 Mbps
FHD VFR/SUPER SLOW LongGOP （可变帧频记录/超慢记录）
FHD VFR（59.94p/50.00p/29.97p/25.00p） ALL-I （可变帧频记录）
50 Mbps | 视频速度等级V10或更高、UHS速度等级1或更高、速度等级10或更高 或者microP2卡A系列，microP2卡B系列 |

#### 当记录模式为AVCHD时

可使用SDHC存储卡、SDXC存储卡和microP2卡。

记录比特率或记录功能 | 速度等级 | 存储卡标注示例
--- | --- | ---
所有 | 速度等级4或更高 或者microP2卡A系列，microP2卡B系列 |

页面顶部