- 顶部
- 操作
- 菜单设置
- ［音频］菜单

# ［音频］菜单

设置音频的输入/输出功能。

## ［输入设置］

### ［输入1话筒电平］

设置连接至〈AUDIO INPUT 1〉端子的外部麦克风的输入电平。当外部麦克风已连接且〈INPUT1〉开关设为〈MIC〉或〈+48V〉时启用。

可设置的项目如下。

- ［−40dB］、［−50dB］、［−60dB］

（出厂设置： ［−50dB］）

### ［输入2话筒电平］

设置连接至〈AUDIO INPUT 2〉端子的外部麦克风的输入电平。当外部麦克风已连接且〈INPUT2〉开关设为〈MIC〉或〈+48V〉时启用。

可设置的项目如下。

- ［−40dB］、［−50dB］、［−60dB］

（出厂设置： ［−50dB］）

### ［输入1线路电平］

设置连接至〈AUDIO INPUT 1〉端子的音频设备的音频输入电平。当音频设备已连接且〈INPUT1〉开关设为〈LINE〉时启用。

可设置的项目如下。

- ［4dB］、［0dB］

（出厂设置： ［0dB］）

### ［输入2线路电平］

设置连接至〈AUDIO INPUT 2〉端子的音频设备的音频输入电平。当音频设备已连接且〈INPUT2〉开关设为〈LINE〉时启用。

可设置的项目如下。

- ［4dB］、［0dB］

（出厂设置： ［0dB］）

## ［记录声道设置］

### ［CH1电平］

设置声道1记录电平调整方式为自动或手动。

如果将［音频CH1电平］功能分配给USER按钮，按USER按钮可切换［自动］/［手动］。

可设置的项目如下。

- ［自动］、［手动］

（出厂设置： ［自动］）

### ［CH2电平］

设置声道2记录电平调整方式为自动或手动。

如果将［音频CH2电平］功能分配给USER按钮，按USER按钮可切换［自动］/［手动］。

可设置的项目如下。

- ［自动］、［手动］

（出厂设置： ［自动］）

### ［CH3电平］

设置声道3记录电平调整方式为自动或手动。

可设置的项目如下。

- ［自动］、［手动］

（出厂设置： ［自动］）

### ［CH4电平］

设置声道4记录电平调整方式为自动或手动。

可设置的项目如下。

- ［自动］、［手动］

（出厂设置： ［自动］）

### ［CH3电平控制］

将调整声道3记录电平的［CH3电平］设置为［手动］时，可手动调整记录电平。

可设置的项目如下。

- ［0］…［100］

（出厂设置： ［70］）

### ［CH4电平控制］

将调整声道4记录电平的［CH4电平］设置为［手动］时，可手动调整记录电平。

可设置的项目如下。

- ［0］…［100］

（出厂设置： ［70］）

### ［CH1话筒滤波］

启用/禁用声道1的低截止滤波器。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［关］）

### ［CH2话筒滤波］

启用/禁用声道2的低截止滤波器。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［关］）

### ［CH3话筒滤波］

启用/禁用声道3的低截止滤波器。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［关］）

### ［CH4话筒滤波］

启用/禁用声道4的低截止滤波器。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［关］）

### ［CH1限幅］

当声道1的音频输入电平调整方法为手动时，启用/禁用音频限幅。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［关］）

### ［CH2限幅］

当声道2的音频输入电平调整方法为手动时，启用/禁用音频限幅。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［关］）

### ［CH3限幅］

当声道3的音频输入电平调整方法为手动时，启用/禁用音频限幅。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［关］）

### ［CH4限幅］

当声道4的音频输入电平调整方法为手动时，启用/禁用音频限幅。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［关］）

### ［峰值冗余］

设置动态余量（标准电平）。

可设置的项目如下。

- ［12dB］、［18dB］、［20dB］

（出厂设置： ［20dB］）

## ［输出设置］

### ［音频输出］

设置要从〈AV OUT〉端子、耳机端子和内置扬声器输出的声道和格式。

如果将［音频输出］功能分配给USER按钮，按USER按钮可切换设置。

设置为［CH1］/［CH2］/［CH1/2立体声］/［CH1/2混合］时，依次切换［CH1］、［CH2］、［CH1/2立体声］和［CH1/2混合］。设置为［CH3］/［CH4］/［CH3/4立体声］/［CH3/4混合］时，依次切换［CH3］、［CH4］、［CH3/4立体声］和［CH3/4混合］。

［CH1］ | 输出声道1的信号为单声道。
［CH2］ | 输出声道2的信号为单声道。
［CH1/2立体声］ | 输出声道1和声道2的信号为立体声。输出来自内置扬声器的单声道。
［CH1/2混合］ | 混合声道1和声道2的信号，输出为单声道。
［CH3］ | 输出声道3的信号为单声道。［文件格式］设置为［AVCHD］时，将以［CH1］操作。
［CH4］ | 输出声道4的信号为单声道。［文件格式］设置为［AVCHD］时，将以［CH2］操作。
［CH3/4立体声］ | 输出声道3和声道4的信号为立体声。输出来自内置扬声器的单声道。［文件格式］设置为［AVCHD］时，将以［CH1/2立体声］操作。
［CH3/4混合］ | 混合声道3和声道4的信号，输出为单声道。［文件格式］设置为［AVCHD］时，将以［CH1/2混合］操作。

（出厂设置： ［CH1/2立体声］）

### ［HDMI输出通道］

选择从〈HDMI〉端子输出的声道。

［CH1/2］ | 输出声道1和声道2的音频信号为立体声。
［CH3/4］ | 输出声道3和声道4的音频信号为立体声。
［CH1/2/3/4］ | 输出声道1至4的音频信号为4个通道。

（出厂设置： ［CH1/2］）

注意

- ［系统］菜单→ ［文件格式］设为［AVCHD］时，此设置固定为［CH1/2］。

## ［报警声］

### ［电池电量已耗尽］

设置在剩余电池电量耗尽时是否发出提醒声。

可设置的项目如下。

- ［高］、［中］、［低］、［关］

（出厂设置： ［关］）

### ［媒体空间已用完］

设置在存储卡剩余记录容量耗尽时是否发出提醒声。

可设置的项目如下。

- ［高］、［中］、［低］、［关］

（出厂设置： ［关］）

### ［警告］

设置在发生系统错误或警告时是否发出提醒声。

可设置的项目如下。

- ［高］、［中］、［低］、［关］

（出厂设置： ［关］）

页面顶部