- 顶部
- 准备
- 时间数据的设置
- 外部供应时间码

# 外部供应时间码

可将与摄像机视频或播放视频对应的摄像机时间码输出提供给外部设备。

〈SDI OUT〉端子

SDI IN端子

VTR等

TC IN端子

〈TC IN/OUT〉端子

选择［记录设置］菜单→ ［TC/UB］ → ［TC输入/输出选择］ → ［TC输出］。

选择［记录设置］菜单→ ［TC/UB］ → ［TC输出参考］ → ［正在记录］。

可同时在两台设备的视频中记录相同的时间码。

#### 将〈TC IN/OUT〉端子的时间码输出与SDI输出或监视器输出的视频保持一致

选择［记录设置］菜单→ ［TC/UB］ → ［TC输出参考］ → ［SDI输出］。

注意

- 在播放期间输出TCR。不支持播放期间TCG输出。

- 当［记录格式］的记录帧频设置为23.98p时，时间码输出可能偏移1帧。

- 不支持通过用户比特进行外部锁定。

页面顶部