- 顶部
- 概要
- 此摄像机的用途
- 链接到外部设备

# 链接到外部设备

## 连接到监视器

可连接监视器以输出图像。

HDMI电缆

监视器

BNC电缆（〈SDI OUT〉端子）

视频/音频电缆*（〈AV OUT〉端子）

使用市售视频/音频电缆（4极迷你插头）。

确认4极迷你插头的接线规格。

音频（左侧音频：白色）

视频（黄色）

接地

音频（右侧音频：红色）

- 使用支持4K/60P的双屏蔽HDMI电缆（选购）。也建议使用Panasonic 4K/60P兼容HDMI电缆。

- 对于连接〈SDI OUT〉端子的BNC电缆（选购），请准备相当于5C-FB的双屏蔽电缆。

## 读卡器模式

传输用于在电脑上进行非线性编辑的数据（文件）。

- 摄像机支持USB 3.1（GEN1）。

存储卡*1

USB Type-C电缆*2

电脑

存储卡可供选购。摄像机未随附此附件。

摄像机未随附USB Type-C电缆。

请使用市售USB Type-C电缆。建议使用不长于1.5 m的电缆。

摄像机不支持总线供电功能。

## 连接至多功能摄像机控制器（AW-RP150MC）

通过LAN电缆连接多功能摄像机控制器AW-RP150MC（选购）来遥控某些功能。

LAN电缆

AW-RP150MC

页面顶部