- 顶部
- 拍摄
- 图像质量调整
- RB增益控制功能

# RB增益控制功能

此功能可根据〈WHITE BAL〉开关的位置进行增减红色和蓝色强度的设置。

当开关位于〈PRST〉位置或自动白平衡功能激活时，此功能生效。自动跟踪白平衡功能激活时，此功能无效。

#### 常规设置

在出厂设置下使用摄像机。

#### 高级设置

设置［场景文件］菜单→ ［RB增益控制设置］。

- 当〈WHITE BAL〉开关位于〈PRST〉位置时

  ［R增益AWB预设］：进行增减红色强度的设置。

  ［B增益AWB预设］：进行增减蓝色强度的设置。

- 当〈WHITE BAL〉开关位于〈A〉位置时

  ［R增益AWB A］：进行增减红色强度的设置。

  ［B增益AWB A］：进行增减蓝色强度的设置。

- 当〈WHITE BAL〉开关位于〈B〉位置时

  ［R增益AWB B］：进行增减红色强度的设置。

  ［B增益AWB B］：进行增减蓝色强度的设置。

- 通过将〈WHITE BAL〉开关设置在〈A〉位置执行自动白平衡时

  ［AWB A增益偏移］：设置是否保持［R增益AWB A］和［B增益AWB A］的值或将其重置。

- 通过将〈WHITE BAL〉开关设置在〈B〉位置执行自动白平衡时

  ［AWB B增益偏移］：设置是否保持［R增益AWB B］和［B增益AWB B］的值或将其重置。

页面顶部