- 顶部
- 网络连接
- 连接至多功能摄像机控制器（AW-RP150MC）
- 摄像机设置

# 摄像机设置

对于摄像机的固件，请使用Ver.4.00或更高版本。

有关摄像机设置的详情，请参阅“连接到iPhone/iPad或Android终端”。根据拍摄环境，在［网络］菜单→ ［IP遥控］ → ［启用/禁用］中选择［启用］或［启用（保持）］。

另外，设置以下内容：

- 通过〈AUTO/MANUAL〉开关切换到自动模式。（〈AUTO/MANUAL〉开关）

- 将［超增益］分配给任意USER按钮后，清除分配。（超级增益）

还建议使用以下设置。

- 选择［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［ATW］ → ［关］。（［ATW］）

- 选择［摄像机］菜单→ ［自动开关］ → ［ATW］ → ［关］。（［ATW］）

- 选择［摄像机］菜单→ ［自动开关］ → ［自动快门］ → ［关］。（［自动快门］）

- 选择［摄像机］菜单→ ［自动开关］ → ［AGC］ → ［关］。（［AGC］）

注意

- 选择［网络］菜单→ ［IP遥控］ → ［启用/禁用］ → ［启用（保持）］后，即使与遥控器断开连接也将保留连接。连接期间的限制，例如〈THUMBNAIL〉按钮不起作用，将保留。

  要结束连接状态，请选择［网络］菜单→ ［IP遥控］ → ［启用/禁用］ → ［禁用］。

- 操作菜单后，网络设置和与摄像机IP远程相关的设置将立即反映出来。更改设置时，这可能会导致摄像机和遥控器之间的连接终止。

页面顶部