- 顶部
- 拍摄
- 特殊记录功能
- 间隔记录

# 间隔记录

摄像机将按照设定的时间间隔逐帧记录。

1帧记录

1帧记录

1帧记录

（时间）

［间隔时间］中设置的时间

［间隔时间］中设置的时间

选择［记录设置］菜单→ ［记录功能］ → ［记录模式］ → ［间隔记录］。

［INTRVL］显示在摄像机画面的特殊记录功能显示中。

- 当记录模式设为AVCHD时，不能选择此项。

在［记录设置］菜单→ ［记录功能］ → ［间隔时间］中设置时间。

按REC按钮。

- ［I-REC］在摄像机画面的特殊记录功能显示为红色。

- 摄像机将按照设定的时间间隔重复逐帧记录操作。

- 如需停止记录，按REC按钮。

- 在［记录设置］菜单→ ［记录功能］ → ［记录模式］中设置［标准］以清除设置。

- 在［记录设置］菜单→ ［记录功能］ → ［记录模式保持］中设置关闭电源后是否保留设置。

注意

- 声音不会被记录。

- 记录的数据（截至记录停止前记录的数据）将包含在单个剪辑中。

- ［记录设置］菜单→ ［TC/UB］ → ［自由/记录运行］固定为［记录运行］。

- ［记录设置］菜单→ ［TC/UB］ → ［DF/NDF］固定为［NDF］。

- ［SDI记录遥控］和［HDMI记录遥控］将不起作用。

- 当记录停止时，如果剪辑的长度短于三秒钟，将记录最后帧的图像，使剪辑时间达到三秒钟。

- 当间隔记录的剪辑长度超过十小时，记录将立即停止。记录将在数秒后自动恢复。

- 有关间隔记录的记录限制，请参阅“无法同时使用记录功能”。

页面顶部