- 顶部
- 输出和画面显示
- 屏幕状态显示
- 拍摄时屏幕显示

# 拍摄时屏幕显示

1. 时间码

   每按一次〈COUNTER〉按钮屏幕将在下一显示或无显示中切换。

   - ［TCG :::］：显示时间码。播放时将显示［TCR :::］。

     当从锁至外部输入时间码时，以黑白倒置显示［TCG］。

   - ［UBG ］：显示用户比特。播放时显示［UBR ］。

   - ［CLIP :::］：显示每个剪辑的计数值。当［记录设置］菜单→ ［记录计数器］设为［片段］后显示。播放时显示正在播放的剪辑的计数值。

   - ［:::］：显示重置位置的累积计数值。设定［记录设置］菜单→ ［记录计数器］ → ［合计］后显示。

2. 帧频

   - ［fps］：当设定为［场景文件］菜单→ ［变帧率］ → ［开］时显示帧频。

   - ［S.SLOW120］：当设置为［系统］菜单→ ［超级慢动作］ → ［开］ 和［系统］菜单→ ［频率］ → ［59.94Hz］时显示。

   - ［S.SLOW100］：当设置为［系统］菜单→ ［超级慢动作］ → ［开］和［系统］菜单→ ［频率］ → ［50.00Hz］时显示。

   - （无显示）：当设置为［场景文件］菜单→ ［变帧率］ → ［关］和［系统］菜单→ ［超级慢动作］ → ［关］时不显示。

3. 〈AUTO/MANUAL〉开关

   当〈AUTO/MANUAL〉开关设为〈AUTO〉时显示。

4. 冷却风扇停止运行的信息显示区域

   当冷却风扇停止时显示消息。

5. 通过网络的TALLY指示灯命令状态

   - ：通过网络命令TALLY指示灯以绿色亮起时显示。

   - ：通过网络命令TALLY指示灯以红色亮起时显示。

6. 记录状态（卡插槽1）

   显示卡插槽1中存储卡的记录状态。

   - ：不是记录目标。

   - （闪烁）：正在识别存储卡。

   - ：插入记录目标存储卡时记录停止。

   - ：正在记录。

   - （闪烁红点）：正在处理停止记录。

   - ［P］：记录停止，预记录已启用，已插入记录目标存储卡。

   - ［P］：预记录已启用，卡插槽中未插入存储卡或未识别存储卡。

   - （无显示）：属于以下情况之一。

     - 未插入存储卡。

     - 无法识别存储卡。

     - 设置为［网络］菜单→ ［网络功能］ → ［NDI|HX］。

7. 存储卡的剩余记录容量和状态（卡插槽1）

   显示卡插槽1中存储卡的剩余记录容量和状态。

   - ［0min］至［999min］：剩余记录容量（999分钟或以上显示为［999min］）

     - 当剩余记录容量降至两分钟或以下时，显示将闪烁。

     - 当执行同时记录时，显示可用于同时记录的记录容量（具有较低记录容量的两个存储卡的记录容量）。

   - ［WP］：受写保护（存储卡的写保护开关位于LOCK侧）

   - ［END］：无剩余记录容量（存储卡中无剩余记录容量）

   - ［ERR］：插入无法记录的存储卡（该卡被识别，但由于格式错误、插入的存储卡以外的卡等原因无法记录）

   - ［!SDXC］：未插入用于MOV记录的SDXC存储卡

   - （无显示）：属于以下情况之一。

     - 未插入存储卡。

     - 无法识别存储卡。

     - 设置［网络］菜单→ ［网络功能］ → ［NDI|HX］。

8. 绑定设备状态

   显示从绑定设备收到的设备状态的最多前五个字母和以下符号。

   - ：绑定设备的信号接收强度分为6个等级显示。

   - ：绑定设备的剩余电量分为6个等级显示。

   - ：当绑定设备出现错误时显示。

   - （无显示）：未连接绑定设备。

9. 外部设备记录操作控制状态（〈SDI OUT〉/〈HDMI〉端子）

   显示连接至〈SDI OUT〉端子和〈HDMI〉端子的外部设备的记录开始和记录停止控制状态。

   - ［S/H］：记录指令输出到〈SDI OUT〉端子和〈HDMI〉端子的输出端。

   - ［S/H］：暂停指令输出到〈SDI OUT〉端子和〈HDMI〉端子的输出端。

   - ［SDI］：记录指令输出到〈SDI OUT〉端子的输出端。

   - ［SDI］：暂停指令输出到〈SDI OUT〉端子的输出。

   - ［HDMI］：记录指令输出到〈HDMI〉端子的输出端。

   - ［HDMI］：暂停指令输出到〈HDMI〉端子的输出。

10. 记录状态（卡插槽2）

    显示卡插槽2中存储卡的记录状态。

    - ：不是记录目标。

    - （闪烁）正在识别存储卡。

    - ：插入记录目标存储卡时记录停止。

    - ：正在记录。

    - （闪烁红点）正在处理停止记录。

    - ［P］：记录停止，预记录已启用，已插入记录目标存储卡。

    - （无显示）：属于以下情况之一。

      - 未插入存储卡。

      - 无法识别存储卡。

      - 设置［网络］菜单→ ［网络功能］ → ［NDI|HX］。

11. 存储卡的剩余记录容量和状态（卡插槽2）

    显示卡插槽2中存储卡的剩余记录容量和状态。

    - ［0min］至［999min］：剩余记录容量（999分钟或以上显示为［999min］）

      - 当剩余记录容量降至两分钟或以下时，显示将闪烁。

      - 当执行同时记录时，显示可用于同时记录的记录容量（具有较低记录容量的两个存储卡的记录容量）。

    - ［WP］：受写保护（存储卡的写保护开关位于LOCK侧）

    - ［END］：无剩余记录容量（存储卡中无剩余记录容量）

    - ［ERR］：插入无法记录的存储卡（该卡被识别，但由于格式错误、插入的存储卡以外的卡等原因无法记录）

    - ［!SDXC］：未插入用于MOV记录的SDXC存储卡

    - （无显示）：属于以下情况之一。

      - 未插入存储卡。

      - 无法识别存储卡。

      - 设置［网络］菜单→ ［网络功能］ → ［NDI|HX］。

12. 特殊记录功能

    显示特殊记录功能的状态。

    - ［INTRVL］：间隔记录停止。

    - ［I-REC］：间隔记录正在进行。（显示为红色）

13. 双插槽功能

    显示使用两张存储卡的记录功能的设置状态。

    即使启用了各项功能，如果属于无法进行双插槽记录的情况，将显示一条斜线。

    - ［RELAY］：启用接续记录时

    - ［SIMUL］：启用同时记录时

    - ［BACKGR］：启用背景记录时

    - （无显示）：标准记录时（当设置为［网络］菜单→ ［网络功能］ → ［NDI|HX］时显示［NDI|HX］）

14. 闪光补偿功能

    - ［FBC］：闪光补偿功能运行时显示。

15. 连续播放状态

    显示连续播放状态。

    - ：当摄像机连接到接收连续播放视频的设备，且连续播放视频是分布式的

    - （闪烁）：当摄像机与要接收连续播放视频的设备连接

    - ：当启用连续播放功能，它能够正常运行，并且连续播放视频不是分布式的

    - ：当连续播放功能出现错误且摄像机不可操作时

    - （无显示）：当禁用连续播放功能

16. 高动态范围记录功能/动态范围延伸器功能/V-Log记录功能

    - ［HDR］：当设为［场景文件］菜单→ ［伽马模式选择］ → ［HLG］时

    - ［DRS］：动态范围延伸器功能工作时

    - ［VLog］：当设为［系统］菜单→ ［色彩设置］ → ［V-Log］时

17. 有线LAN、无线LAN和USB网络共享的连接状态

    显示有线LAN、无线LAN和USB网络共享的连接状态。

    - ：当设置为无线LAN且ROP未连接

    - ：当设置为无线LAN且ROP连接

    - ：当设置为无线LAN且无线LAN不能正常工作时

    - ：当设置为有线LAN且ROP未连接

    - ：当设置为有线LAN且ROP连接

    - ：当设置为有线LAN且有线LAN不能正常工作时

    - ：当设置为USB网络共享且未连接ROP

    - ：当设置为USB网络共享且已连接ROP

    - ：当设置为USB网络共享且USB网络共享无法正常运行

    - （无显示）：当禁用有线LAN、无线LAN和USB网络共享时

18. 电源状态

    ：使用电池供电时，显示剩余电池电量。（剩余电池电量变低时，电池状态显示将变化： → → → → → 。如果剩余电池电量为零，将呈红色闪烁。）

    ：使用AC适配器供电时显示。

19. 音频电平表

    显示音频电平表。

    设置P2或MOV为记录格式时，显示在音频电平表上的声道按照［音频］菜单→ ［输出设置］ → ［音频输出］中的设置。

    - 设置为［CH1］/［CH2］/［CH1/2立体声］/［CH1/2混合］时，显示声道1和声道2。

    - 设置为［CH3］/［CH4］/［CH3/4立体声］/［CH3/4混合］时，显示声道3和声道4。

    - 按下分配［音频监听选择］的USER按钮或触摸USER按钮图标时，切换要在音频电平表中显示的声道（声道1/2和声道3/4）。

    在［音频］菜单→ ［记录声道设置］ → ［峰值冗余］中设置以在参考电平的位置显示白帧。（左起第八位设为［20dB］，左起第九位设为［18dB］，左起第十二位设为［12dB］）

    - ：无法记录音频时显示。（例如已启用可变帧频记录功能且设置的帧频与系统频率不同时。）

20. Y GET的亮度

    当Y GET功能工作时以［%］或［STOP］为单位显示亮度电平。（［STOP］显示为［ST］）

    显示单位遵循［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［曝光指数辅助］ → ［Y GET单元］的设置。

    当［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［增益/ISO模式］设为［dB］时，显示单位固定为［%］。

21. 增益

    以［dB］或［ISO］为单位显示增益值。

    显示单位遵循［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［增益/ISO模式］的设置。

    当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［标准］时，显示单位固定为［dB］。

    - ［AGC］：当自动增益控制工作时显示。

22. ND滤镜

    显示所选ND滤镜的透射比。

    - ［ND1/64］：将进入MOS传感器的光线量减至1/64。

    - ［ND1/16］：将进入MOS传感器的光线量减至1/16。

    - ［ND1/4］：将进入MOS传感器的光线量减至1/4。

    - ［ND:CLR］：ND滤镜未使用。

23. 日期和时间信息

    显示日期和时间信息。启用时间戳功能时不显示。

    显示内容遵循［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［字符］ → ［日期/时间］的设置。（［日期/时间］）

    年、月和日的显示顺序遵循［其他］菜单→ ［时钟］ → ［日期格式］的设置。

    当设为［年/月/日］时以yyyy mmm dd hh:mm:ss格式显示。

    当设为［月/日/年］时以mmm dd yyyy hh:mm:ss格式显示。

    当设为［日/月/年］时以dd mmm yyyy hh:mm:ss格式显示。

    - mmm：月份（JAN（一月）、FEB（二月）、MAR（三月）、APR（四月）、MAY（五月）、JUN（六月）、JUL（七月）、AUG（八月）、SEP（九月）、OCT（十月）、NOV（十一月）、DEC（十二月））

    - dd：日期

    - yyyy：年

    - hh：时

    - mm：分

    - ss：秒

24. 快门速度

    显示快门速度。

    同步扫描时可以使用［场景文件］菜单→ ［同步扫描类型］切换［秒］和［度］的显示。设为［秒］时以时间（分钟）显示，设为［度］时以光圈角度显示。

    快门功能禁用时不显示。

    - ［A.SHTR］：当自动快门工作时显示。

25. 自动光圈控制状态

    显示自动光圈的控制状态。

    - ［STD］：标准自动光圈控制

    - ［SPOT］：聚光照明下的自动光圈控制

    - ［BACK］：用于背光补偿的自动光圈控制

26. 高灵敏度模式

    - ［H.SENS.］：当设为［系统］菜单→ ［拍摄模式］ → ［高灵敏度］时显示。

27. 光圈

    显示F值。

    在自动光圈中启用自动光圈级别功能时，显示自动光圈级别的目标值。

28. 变焦

    显示变焦值。

    变焦值的显示遵循［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［字符］ → ［变焦/对焦］的设置。

    当设为［数字］时显示的位置值从［000］至［999］。

    当设为［mm/feet］或［mm/m］时以毫米单位显示。

    当启用i.ZOOM时显示［i］。

    当i.ZOOM工作时［i］以黑白反转显示。

    当启用［快速变焦］时［Z］以黑白反转显示。

29. 系统分辨率/系统频率

    显示［系统］菜单→ ［记录格式］中设置的系统分辨率和系统频率。

    - ［2160-59.94p］

    - ［2160-50.00p］

    - ［2160-29.97p］

    - ［2160-25.00p］

    - ［2160-23.98p］

    - ［1080-59.94p］

    - ［1080-50.00p］

    - ［1080-29.97p］

    - ［1080-25.00p］

    - ［1080-23.98p］

    - ［1080-59.94i］

    - ［1080-50.00i］

    - ［720-59.94p］

    - ［720-50.00p］

    - ［480-59.94i］

    - ［576-50.00i］

30. 记录格式

    显示［系统］菜单→ ［文件格式］和［记录格式］设置的记录文件格式和记录编解码器。

    当设为［网络］菜单→ ［网络功能］ → ［NDI|HX］时不显示。

    - ［P2 AVC-I200］

    - ［P2 AVC-I100］

    - ［P2 AVC-I50］

    - ［P2 AVC-I422］

    - ［P2 AVC-G50］

    - ［P2 AVC-G25］

    - ［P2 AVC-G12］

    - ［MOV 420 150M］

    - ［MOV 420 100M］

    - ［MOV 422 150M］

    - ［MOV 422 100M］

    - ［MOV 422 50M］

    - ［MOV HEVC 200M］

    - ［MOV HEVC 150M］

    - ［MOV HEVC 100M］

    - ［MOV ALL-I 400M］

    - ［MOV ALL-I 200M］

    - ［MOV ALL-I 100M］

    - ［AVCHD PS］

    - ［AVCHD PH］

    - ［AVCHD HA］

    - ［AVCHD PM］

    - ［AVCHD SA］

31. 剪辑名称

    显示正在记录的剪辑名称，从名称开头最多显示八个字符。

32. 建议的ND滤镜

    显示以当前拍摄条件推荐的ND滤镜。

33. 信息显示区域

    显示摄像机状态或警告等信息。

    在STATUS屏幕上显示摄像机的警告状态，以进行模式检查。

34. 水平仪

    可检查水平方向或垂直方向的倾斜。

    仅在LCD液晶屏和寻像器上显示。

35. 启自动白平衡的错误显示

    显示自动白平衡的错误状态。

36. 自动黑平衡的错误显示

    显示自动黑平衡的错误状态。

37. IP连接时的遥控状态

    - ［IP REMOTE］：IP连接中可使用遥控时显示。

    - ［IP REMOTE］（闪烁）：IP连接处于连接等待状态时显示。

38. 多手动功能

    显示多手动功能内容。详情请参阅“多手动功能”。

39. 色温

    显示〈WHITE BAL〉开关选择的位置和色温。启用IR记录时不显示。

    - ［ATW］：自动跟踪白平衡正在运行时显示。

    - ［LOCK］：自动跟踪白平衡锁定时显示。

40. 光学影像稳定器功能

    - ：光学影像稳定器功能运行时显示。

    - ：混合光学影像稳定器功能运行时显示。

41. 场景文件名称

    显示选择的场景文件的名称。

    当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时不显示。

42. 区域模式功能/自动对焦区域宽度调整功能

    - ［AREA］：当区域模式功能工作时显示。

    - ［AF AREA］：当自动对焦区域宽度调整功能工作时显示。

43. 波形监视器

    以波形或矢量显示视频状态。

    仅在LCD液晶屏和寻像器上显示。

44. IR记录

    - ［IR］：启用IR记录时显示。

45. 数字变焦

    显示数字变焦倍率。

    - ［D2×］：两倍

    - ［D5×］：五倍

    - ［D10×］：十倍

46. 对焦

    显示对焦值。

    对焦值的显示遵循［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［字符］ → ［变焦/对焦］的设置。

    当设为［数字］时显示的位置值从［00］至［99］。

    当设为［mm/feet］时以英尺单位显示。

    当设为［mm/m］时以米单位显示。

    - ：启用对焦微距时显示。

    - ［AF］：设置为自动对焦时显示。当对焦微距运行时以黑白反转显示。

    - ［MA］：当在手动对焦中启用手动对焦辅助时显示。当对焦微距运行时以黑白反转显示。

    - ［MF］：当在手动对焦中禁用手动对焦辅助时显示。当对焦微距运行时以黑白反转显示。

47. 音频监视器音量调整

    当按〈AUDIO MON/ADV〉按钮调整扬声器或耳机音量时显示。显示大约在操作结束后三秒被清除。

页面顶部