- 顶部
- 连接到外部设备
- 通过〈USB3.0 DEVICE〉/〈USB2.0 HOST〉端子的连接功能
- 读卡器模式下连接电脑

# 读卡器模式下连接电脑

通过USB Type-C 连接线连接摄像机与电脑以把摄像机作为存储卡的读卡器。

## 连接到电脑

USB Type-C 连接线（选购）

Type-C

电脑

将USB连接线连接到〈USB3.0 DEVICE〉端子。

选择［其他］菜单→ ［用户设备］ → ［读卡器模式］。

显示确认信息时选择［是］。

在USB连接期间，在寻像器或LCD液晶屏的中心显示［USB已连接。请通过电脑操作。］。

如果USB连接被移动或连接不正确，显示［使用USB连接线将本机连接到PC。］。

退出读卡器模式。

有以下方式。

- 将摄像机的电源开关转至〈 〉（待机）。

- 按〈EXIT〉按钮。

退出读卡器模式后，大约5秒钟内返回至摄像机拍摄状态。

注意

- 摄像机未随附USB Type-C连接线。请准备市售USB Type-C连接线（为抑制噪声而进行双屏蔽）。

- 建议尽量使用1.5 m的USB连接线。

- 通过USB将摄像机连接到电脑时，请确保没有其他的设备通过USB连接电脑。

- 当通过USB连接摄像机时请勿移除存储卡。

- 卡读写指示灯与USB连接时，除非读写，否则将熄灭。

- 摄像机在读卡器模式下工作时，不允许摄像机拍摄、记录/播放操作或剪辑缩略图操作。

- 摄像机在读卡器模式下工作时，不显示存储卡的剩余容量和状态。此外，此时也无法输出或显示显示视频/音频。

- 为了节能LCD液晶屏暗屏后可以通过触摸液晶屏来亮灯。

页面顶部