- 顶部
- 操作
- 菜单设置
- ［视频输出/LCD/VF］菜单

# ［视频输出/LCD/VF］菜单

配置外部输出设置、在LCD液晶屏或寻像器中显示的信息以及输出格式。

## ［视频输出选择］

切换音频文件的外部输出目标。

［SDI+HDMI］ | 从〈SDI OUT〉端子和〈HDMI〉端子输出。
［AV+HDMI］ | 从〈AV OUT〉端子和〈HDMI〉端子输出。

（出厂设置： ［SDI+HDMI］）

## ［SDI输出］

### ［输出开关］

启用/启用〈SDI OUT〉端子的输出。

［开］ | 输出视频。
［关］ | 不输出视频。

（出厂设置： ［开］）

### ［输出格式］

选择从〈SDI OUT〉端子输出信号。根据［系统］菜单→ ［频率］/［文件格式］/［记录格式］设置，可选择的项目会有所不同。

［1920×1080p］ | 以1920×1080p输出。
［1920×1080i］ | 以1920×1080i输出。
［1920×1080PsF］ | 以1920×1080PsF输出。
［1280×720p］ | 以1280×720p输出。
［720×480i］ | 以720×480i输出。
［720×576i］ | 以720×576i输出。

（出厂设置： ［1920×1080i］）

注意

- 有关可设置的组合，请参阅“可以由〈SDI OUT〉端子输出格式”。

### ［3G-SDI输出］

显示〈SDI OUT〉端子的3G SDI信号输出的格式。当输出3G SDI信号时，可设置。

［LEVEL-A］ | 选择LEVEL-A方法。
［LEVEL-B］ | 选择LEVEL-B DL方法。

（出厂设置： ［LEVEL-B］）

### ［SD-SDI EDH］

设置当〈SDI OUT〉端子输出SD信号（480i和576i）时是否叠加EDH。

［开］ | 叠加。
［关］ | 不叠加。

（出厂设置： ［开］）

### ［SDI记录遥控］

设置是否控制连接至〈SDI OUT〉端子的外部设备（例如录像机）的记录操作。

［开］ | 控制外部设备的记录操作。
［关］ | 不控制外部设备的记录操作。

（出厂设置： ［关］）

注意

- 当［记录设置］菜单→ ［记录功能］ → ［记录模式］设为［间隔记录］时，不能设置此项目。

### ［SDI输出字符］

设置是否在〈SDI OUT〉端子的输出上叠加字符。

［开］ | 叠加。
［关］ | 不叠加。

（出厂设置： ［关］）

### ［SDI输出斑马纹］

设置是否在〈SDI OUT〉端子的输出上叠加斑马信号。斑马信号的设置跟随［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［曝光指数辅助］中的斑马信号设置。

［开］ | 叠加。
［关］ | 不叠加。

（出厂设置： ［关］）

注意

- ［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，此设置固定为［关］。

### ［SDI输出HDR］

设置〈SDI OUT〉端子的输出图像。

［SDR］ | 标准动态范围内的输出。
［HDR］ | 高动态范围内的输出。

（出厂设置： ［HDR］）

注意

- 当设置为下面的菜单时，该设置被固定为［SDR］。

  - ［系统］菜单→ ［记录格式］ → ［480-59.94i/AVCHD SA］

  - ［系统］菜单→ ［记录格式］ → ［576-50.00i/AVCHD SA］

  - ［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［SDI输出］ → ［输出格式］ → ［720×480i］

  - ［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［SDI输出］ → ［输出格式］ → ［720×576i］

- 当［场景文件］菜单→ ［伽马模式选择］设置为除［HLG］外的任何格式时，摄像机图像将以标准动态范围输出。

- 当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

### ［SDI输出V-Log］

［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，设置〈SDI OUT〉端子的输出图像。

［V-Log］ | 以与记录图像相同的颜色输出。
［V-709］ | 以等同于标准CINE-LIKE的转换颜色输出。 设置适于预览。

（出厂设置： ［V-Log］）

注意

- 当设置为下面的菜单时，该设置被固定为［V-709］。

  - ［系统］菜单→ ［记录格式］ → ［480-59.94i/AVCHD SA］

  - ［系统］菜单→ ［记录格式］ → ［576-50.00i/AVCHD SA］

  - ［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［SDI输出］ → ［输出格式］ → ［720×480i］

  - ［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［SDI输出］ → ［输出格式］ → ［720×576i］

- 当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［标准］时，不能设置此项目。

## ［HDMI输出］

### ［输出格式］

选择从〈HDMI〉端子输出信号。根据［系统］菜单→ ［频率］/［文件格式］/［记录格式］设置，可选择的项目会有所不同。

［3840×2160p］ | 以3840×2160p输出（4:2:2/10位）。
［3840×2160p（420/8bit）］ | 以3840×2160p输出（4:2:0/8位）。
［1920×1080p］ | 以1920×1080p输出。
［1920×1080i］ | 以1920×1080i输出。
［1280×720p］ | 以1280×720p输出。
［720×480p］ | 以720×480p输出。
［720×576p］ | 以720×576p输出。

（出厂设置： ［1920×1080p］）

注意

- 有关可设置的组合，请参阅“可以由〈HDMI〉端子输出格式”。

### ［HDMI TC输出］

设置是否在〈HDMI〉端子的输出中输出时间码信息。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［关］）

### ［HDMI记录遥控］

设置是否控制连接至〈HDMI〉端子的外部设备（例如录像机）的记录操作。仅在［HDMI输出］中的［HDMI TC输出］启用时，可设置此项目。

［开］ | 控制外部设备的记录操作。
［关］ | 不控制外部设备的记录操作。

（出厂设置： ［关］）

注意

- 当［记录设置］菜单→ ［记录功能］ → ［记录模式］设为［间隔记录］时，不能设置此项目。

### ［HDMI输出字符］

设置是否在〈HDMI〉端子的输出上叠加字符。

［开］ | 叠加。
［关］ | 不叠加。

（出厂设置： ［关］）

### ［HDMI输出斑马纹］

设置是否在〈HDMI〉端子的输出上叠加斑马信号。斑马信号的设置跟随［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［曝光指数辅助］中的斑马信号设置。

［开］ | 叠加。
［关］ | 不叠加。

（出厂设置： ［关］）

注意

- ［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，此设置固定为［关］。

### ［HDMI输出HDR］

设置〈HDMI〉端子的输出图像。

［SDR］ | 标准动态范围内的输出。
［HDR］ | 高动态范围内的输出。

（出厂设置： ［HDR］）

注意

- 当设置为下面的菜单时，该设置被固定为［SDR］。

  - ［系统］菜单→ ［记录格式］ → ［480-59.94i/AVCHD SA］

  - ［系统］菜单→ ［记录格式］ → ［576-50.00i/AVCHD SA］

  - ［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［HDMI输出］ → ［输出格式］ → ［720×480p］

  - ［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［HDMI输出］ → ［输出格式］ → ［720×576p］

- 当［场景文件］菜单→ ［伽马模式选择］设置为除［HLG］外的任何格式时，摄像机图像将以标准动态范围输出。

- 当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

### ［HDMI输出V-Log］

［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，设置〈HDMI〉端子的输出图像。

［V-Log］ | 以与记录图像相同的颜色输出。
［V-709］ | 以等同于标准CINE-LIKE的转换颜色输出。 设置适于预览。

（出厂设置： ［V-Log］）

注意

- 当设置为下面的菜单时，该设置被固定为［V-709］。

  - ［系统］菜单→ ［记录格式］ → ［480-59.94i/AVCHD SA］

  - ［系统］菜单→ ［记录格式］ → ［576-50.00i/AVCHD SA］

  - ［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［HDMI输出］ → ［输出格式］ → ［720×480p］

  - ［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［HDMI输出］ → ［输出格式］ → ［720×576p］

- 当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［标准］时，不能设置此项目。

## ［AV输出］

### ［输出开关］

启用/禁用〈AV OUT〉端子的输出。

［开］ | 输出视频和音频。
［关］ | 不输出视频和音频。

（出厂设置： ［开］）

### ［AV输出字符］

设置是否在〈AV OUT〉端子的输出上叠加字符。

［开］ | 叠加。
［关］ | 不叠加。

（出厂设置： ［开］）

### ［AV输出斑马纹］

设置是否在〈AV OUT〉端子的输出上叠加斑马信号。斑马信号的设置跟随［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［曝光指数辅助］ → ［斑马纹］的设置。

［开］ | 叠加。
［关］ | 不叠加。

（出厂设置： ［关］）

注意

- ［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，此设置固定为［关］。

## ［SD下变换模式］

设置来自外部输出端子的SD降频转换器输出信号的模式。

［边缘裁剪］ | 输出相同的顶部和底部宽度。
［信箱］ | 输出相同的右侧和左侧宽度。
［挤压］ | 通过压缩水平方向输出以适应画面。

（出厂设置： ［信箱］）

## ［LCD］

### ［亮度］

调整LCD液晶屏的亮度。

可设置的项目如下。

- ［−15］…［15］

（出厂设置： ［0］）

### ［颜色电平］

调整LCD液晶屏的彩色电平。

可设置的项目如下。

- ［−15］…［15］

（出厂设置： ［0］）

### ［对比度］

调整LCD液晶屏的对比度。

可设置的项目如下。

- ［−30］…［30］

（出厂设置： ［0］）

### ［背光］

调整LCD液晶屏的背光亮度。［0］是标准亮度。

可设置的项目如下。

- ［−1］、［0］、［1］、［2］

（出厂设置： ［0］）

### ［自拍］

设置进行镜面拍摄时的LCD液晶屏显示。

［标准］ | 不反转左右两侧。
［镜像］ | 反转左右两侧。

（出厂设置： ［镜像］）

## ［VF］

### ［亮度］

调整寻像器的亮度。

可设置的项目如下。

- ［−15］…［15］

（出厂设置： ［0］）

### ［颜色电平］

调整寻像器的彩色电平。

可设置的项目如下。

- ［−15］…［15］

（出厂设置： ［0］）

### ［对比度］

调整寻像器的对比度。

可设置的项目如下。

- ［−30］…［30］

（出厂设置： ［0］）

### ［VF色彩］

设置是以彩色还是以黑白格式播放寻像器内的视频。

［开］ | 以彩色显示。
［关］ | 黑白显示。

（出厂设置： ［开］）

### ［目镜传感器］

设置目镜传感器的灵敏度。

可设置的项目如下。

- ［高］、［低］

（出厂设置： ［高］）

## ［LCD/VF HDR］

设置LCD液晶屏和寻像器的输出图像。

［SDR］ | 标准动态范围内的输出。
［HDR］ | 高动态范围内的输出。

（出厂设置： ［HDR］）

注意

- 当设置为下面的菜单时，该设置被固定为［SDR］。

  - ［系统］菜单→ ［记录格式］ → ［480-59.94i/AVCHD SA］

  - ［系统］菜单→ ［记录格式］ → ［576-50.00i/AVCHD SA］

- 当［场景文件］菜单→ ［伽马模式选择］设置为除［HLG］外的任何格式时，摄像机图像将以标准动态范围输出。

- 当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

## ［LCD/VF V-Log］

当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，设置来自LCD液晶屏和寻像器的输出图像。

［V-Log］ | 以与记录图像相同的颜色输出。
［V-709］ | 以等同于标准CINE-LIKE的转换颜色输出。 设置适于预览。

（出厂设置： ［V-Log］）

注意

- 当设置为下面的菜单时，该设置被固定为［V-709］。

  - ［系统］菜单→ ［记录格式］ → ［480-59.94i/AVCHD SA］

  - ［系统］菜单→ ［记录格式］ → ［576-50.00i/AVCHD SA］

- 当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［标准］时，不能设置此项目。

## ［字符］

选择要在输出图像中显示的指示灯。

### ［全自动］

显示/隐藏〈AUTO/MANUAL〉开关处于〈AUTO〉时的状态。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［卡槽1/2状态］

显示/隐藏卡插槽的状态和剩余的记录容量。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［双卡槽功能］

显示/隐藏［记录设置］菜单→ ［双卡槽功能］的设置。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［视频流］

显示/隐藏连续播放状态。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［网络］

显示/隐藏有线LAN、无线LAN和USB网络共享的连接状态。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［电池剩余电量］

显示/隐藏电源状态。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［记录格式］

显示/隐藏记录格式设置。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［帧频］

显示/隐藏［场景文件］菜单→ ［帧频］的设置。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［片段名称］

显示/隐藏要记录的剪辑文件名。最多显示文件名开头的八个字符。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［绑定设备］

显示/隐藏从绑定设备获取的设备状态。

即使选择了［开］，当不能从绑定设备获取设备状态时，不显示此信息。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［记录遥控］

显示/隐藏连接至〈SDI OUT〉端子和〈HDMI〉端子的外部设备的记录开始和记录停止控制状态。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［记录模式］

显示/隐藏间隔记录的状态。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［FBC］

切换是否在显示闪光补偿功能激活时显示。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［HDR/DRS/V-Log］

切换是否在高动态范围记录功能、动态范围延伸器功能或V-Log记录功能启用时显示。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［O.I.S.］

切换是否在启用光学影像稳定器功能时显示。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［场景文件］

显示/隐藏场景文件名称。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

注意

- ［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，此设置固定为［关］。

### ［区域］

切换是否在区域模式功能或自动对焦区域宽度调整功能启用时显示。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［音频电平表］

显示/隐藏音频电平表。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［增益］

显示/隐藏增益值。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［ND滤镜］

显示/隐藏ND滤镜透射比。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［电子快门］

显示/隐藏快门速度。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［光圈］

显示/隐藏F值和自动光圈控制状态。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［变焦/对焦］

切换变焦和对焦值的单位。

［数字］ | 显示从［000］至［999］变焦和从［00］至［99］对焦的位置值。
［mm/feet］ | 以毫米为单位显示拉近，以英尺为单位显示对焦。
［mm/m］ | 以毫米为单位显示拉近，以米为单位显示对焦。
［关］ | 不显示变焦或对焦。

（出厂设置： ［数字］）

### ［白平衡］

显示/隐藏色温。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［日期/时间］

显示/隐藏日期和时间。

年、月和日的显示遵循［日期格式］设置。

启用时间戳功能时不显示日期和时间。

［关］ | 不显示日期和时间。
［日期］ | 仅显示日期。
［时间］ | 仅显示时间。
［日期和时间］ | 显示日期和时间。

（出厂设置： ［关］）

### ［拍摄模式］

显示/隐藏高灵敏度模式。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［多手动］

显示/隐藏多手动功能。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［D.ZOOM］

显示/隐藏数字变焦倍率。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［IR记录］

显示/隐藏［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［IR记录］的设置。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［播放状态］

显示/隐藏播放状态。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

## ［标识］

### ［中心标识］

切换中央标记的形状。

［1］ | +（大）
［2］ | 打开中心（大）
［3］ | +（小）
［4］ | 打开中心（小）
［关］ | 不显示。

（出厂设置： ［1］）

### ［安全框标识］

选择安全区标记的边框类型。

［1］ | 箱形
［2］ | 边角
［关］ | 不显示。

（出厂设置： ［2］）

### ［安全区域］

选择安全区标记的大小。

可设置的项目如下。

- ［80%］…［100%］

（出厂设置： ［90%］）

### ［长宽比对应框］

设置边框标记的高宽比。选定［关］后，不显示帧标记。

可设置的项目如下。

- ［4:3］、［13:9］、［14:9］、［1.85:1］、［2.35:1］、［关］

（出厂设置： ［关］）

### ［长宽比框颜色］

设置帧标记的颜色。

可设置的项目如下。

- ［白］、［黑］、［红］、［绿］、［蓝］、［黄］

（出厂设置： ［白］）

## ［对焦辅助］

### ［对焦辅助开关］

设置〈FOCUS ASSIST〉按钮的对焦辅助方式。

［扩大显示］ | 设置放大显示。
［峰值］ | 设置峰值显示。

（出厂设置： ［扩大显示］）

### ［扩大模式］

设置放大显示功能模式。

［10秒］ | 十秒后禁用放大显示功能。
［保持］ | 直至〈FOCUS ASSIST〉按钮分配给［扩大显示］或按USER按钮或再次触摸USER按钮图标时启用放大显示功能。
［直到记录开始］ | 在进行记录操作前启用放大显示功能。

（出厂设置： ［10秒］）

### ［扩大倍数］

调整放大显示功能的放大系数。

可设置的项目如下。

- ［×2］、［×3］、［×4］

（出厂设置： ［×2］）

### ［峰值亮度］

设置峰值显示的强度。

可设置的项目如下。

- ［低］、［中］、［高］

（出厂设置： ［中］）

### ［峰值颜色］

设置峰值显示的颜色。

可设置的项目如下。

- ［红］、［绿］、［白］

（出厂设置： ［红］）

### ［黑白模式］

启用/禁用单色显示。

［开］ | 启用单色显示。
［关］ | 禁用单色显示。
［峰值期间］ | 当启用峰值显示时，启用单色显示。

（出厂设置： ［关］）

### ［细节］

设置视频的轮廓强度，使其更容易对焦。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［细节电平］

设置轮廓的强度。

可设置的项目如下。

- ［−3］…［3］

（出厂设置： ［0］）

### ［细节频率］

调整轮廓高光的频率。

可设置的项目如下。

- ［高］、［低］

（出厂设置： ［低］）

## ［曝光指数辅助］

### ［斑马纹］

设置是否在输出上叠加斑马信号。

［斑马纹5秒辅助］ | 按USER按钮以分配［斑马纹］或触摸USER按钮叠加斑马信号大约5秒钟。
［开］ | 总是叠加斑马信号。按USER按钮以在［开］设置中分配［斑马纹］或触摸USER按钮图标设置［关］。
［关］ | 不叠加斑马信号。按USER按钮以在［关］设置中分配［斑马纹］或触摸USER按钮图标设置［开］。

（出厂设置： ［关］）

注意

- ［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，此设置固定为［关］。

### ［斑马纹1检测］

设置斑马纹1的检测电平。

可设置的项目如下。

- ［0%］…［109%］

（出厂设置： ［80%］）

注意

- 当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

### ［斑马纹2检测］

设置斑马纹2的检测电平。

可设置的项目如下。

- ［0%］…［109%］

（出厂设置： ［100%］）

注意

- 当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

### ［斑马纹2］

启用/禁用斑马纹2并选择［点］。

可设置的项目如下。

- ［开］、［点］、［关］

（出厂设置： ［关］）

注意

- 当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

### ［波形监视器形式］

设置波形监视器的显示。可切换波形和矢量显示。

［波形显示］ | 显示波形。
［矢量显示］ | 显示矢量。
［波形/矢量］ | 显示波形和矢量。 每按USER按钮分配［波形监视器］或触摸USER按钮图标，依次切换波形、矢量显示或不显示。

（出厂设置： ［波形显示］）

### ［波形监视器透明度］

设置波形监视器的透射比。

可设置的项目如下。

- ［0%］、［25%］、［50%］

（出厂设置： ［25%］）

### ［Y GET单元］

设置Y GET的亮度单位。

可设置的项目如下。

- ［%］、［STOP］

（出厂设置： ［%］）

注意

- ［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［增益/ISO模式］设为［dB］时，此设置固定为［%］。

## ［水平仪］

显示/隐藏水平仪。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［水平仪复位］

将USER按钮［水平仪重置］中设置的水平和垂直方向基准值设为出厂设置。

可选择的项目如下。

- ［是］、［否］

页面顶部