- 顶部
- 播放
- 缩略图操作
- 播放剪辑

# 播放剪辑

在［系统］菜单→ ［频率］中，选择播放的系统频率。

在［系统］菜单→ ［文件格式］中，选择播放所需的文件格式。

在［系统］菜单→ ［记录格式］中，选择播放所需的信号格式和编解码器模式。

按〈THUMBNAIL〉按钮。

缩略图画面显示。

在显示缩略图画面时，按〈MENU〉按钮。

将显示菜单。

在［缩略图］菜单→ ［播放］ → ［片段选择］中，选择播放所需的存储卡插槽。

［所有卡槽］：显示每个卡插槽中每张存储卡上记录的剪辑。

选择MOV或AVCHD作为记录文件格式时，按卡插槽1中的剪辑，然后卡插槽2中剪辑的顺序显示。

选择P2作为记录文件格式时，按记录日期和时间的顺序显示所有卡插槽中的剪辑。

［卡槽1］：仅显示卡插槽1中存储卡上记录的剪辑。

［卡槽2］：仅显示卡插槽2中存储卡上记录的剪辑。

［相同格式］：仅显示与系统相同格式记录的剪辑。

以相同格式记录的剪辑与［系统］菜单→ ［频率］/［文件格式］/［记录格式］/［音频采样分辨率］中每项的当前设置相匹配。

选择需播放的剪辑。

- 无法播放的剪辑上将显示。

- 如需播放显示的剪辑，检查剪辑信息，然后尝试从头再次开始操作。

## 由按钮操作和操作图标播放

直接播放条

播放操作 | 操作程序
--- | ---
播放/暂停 | 触摸/或按〈/〉按钮。
快退播放 | 触摸或按〈〉按钮。触摸两次以增加速度。
快进播放 | 触摸或按〈〉按钮。触摸两次以增加速度。
停止（返回缩略图画面） | 触摸或按〈〉按钮。
跳过播放 （搜索剪辑） | 播放期间触摸LCD液晶屏，从右划到左（从左划到右）。 当从左向右滑动时，如果剪辑的当前播放位置距离开始不到3秒，则该剪辑跳至前一剪辑的开头。如果剪辑的当前播放位置距离开始等于或大于3秒，剪辑跳至当前剪辑的开头。 停止时通过按〈〉按钮或〈〉按钮也可跳过播放。
慢速播放 | 停止时触摸且按住或按下并按住〈AUDIO MON/ADV〉按钮的〈+〉。 （或〈AUDIO MON/ADV〉按钮的〈−〉用以慢退播放） 触摸或按下且按住〈AUDIO MON/ADV〉按钮的〈+〉用以连续逐帧播放。 触摸/或按〈/〉按钮可恢复正常播放。 根据剪辑的类型，反向慢速播放的逐帧间隔和每帧显示时间会有所不同。
逐帧播放 | 停止时触摸或按〈AUDIO MON/ADV〉按钮的〈+〉。 （或〈AUDIO MON/ADV〉按钮的〈−〉用以逐帧退播放） 触摸/或按〈/〉按钮可恢复正常播放。 根据剪辑的类型，反向慢速播放的逐帧间隔会有所不同。
直接播放 | 触摸直接播放条，或在触摸时滑动播放条。 操作期间播放视频将暂停。松开手指后播放开始。

注意

- 对于文件较大的剪辑，摄像机运行或部分操作可能变慢。

- 当存储卡中有较多剪辑时，摄像机运行或部分操作可能变慢。

- 选择MOV或AVCHD作为记录文件格式，设置［缩略图］菜单→ ［播放］ → ［片段选择］ → ［所有卡槽］/［相同格式］，然后显示所有存储卡的剪辑后，通过切换卡插槽停止播放一次。无法跨两张存储卡播放。

- 如果选择P2作为记录文件格式并播放通过接续记录记录的并且跨越两个存储卡的剪辑，则播放将暂停，并且在切换卡插槽后将显示黑屏。切换后，播放将自动重新开始。

- 在播放过程中移除存储卡时播放停止。

页面顶部