- 顶部
- 准备
- 准备存储卡
- 处理记录数据

# 处理记录数据

## 存储卡的文件夹结构示例

各种重要信息包含在记录数据中，并与文件夹结构和管理文件链接，如图所示。

如果信息更改或删除，即使部分更改或删除，将发生无法识别数据或无法记录等错误。

P2格式

MOV格式

AVCHD格式

1. 存储卡的卷标

2. 视频数据以MXF格式（音频：LPCM）（记录格式为AVC-Intra 422/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12时）

3. 音频数据以MXF格式（记录格式为AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50时）

4. 元数据以XML格式

5. 缩略图以BMP格式

6. 视频数据以MXF格式（记录格式为AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50时）

7. 记录最终剪辑信息的文件

8. 视频数据以MOV格式：UHD（3840×2160），29.97P MOV（音频：LPCM）

9. 视频数据以MOV格式：FHD（1920×1080），59.94i MOV（音频：LPCM）

10. 管理文件1

11. 管理文件2

12. 视频数据缩略图

13. AVCHD标准视频数据（00000.MTS等）

14. 管理文件夹

注意

- 请勿使用电脑擦除存储卡中的文件夹或文件。这可能造成在摄像机上无法读取。

- 如果用电脑将数据记录到存储卡，可能发生如无法识别或无法用摄像机记录到存储卡的错误。

- 始终应当在摄像机中格式化摄像机使用的存储卡。

- 单张存储卡上可记录约1000个P2格式剪辑，约3900个AVCHD格式剪辑。

  达到可记录的最大数据数之后，将无法继续记录数据。

- 将记录数据以P2格式传输到电脑时，或写回到microP2卡时，请务必使用专用软件“P2 Viewer Plus”，以防止数据丢失。关于下载P2 Viewer Plus和操作环境的详情，请访问下列网站的支持台：

  https://pro-av.panasonic.net/

- 使用通用IT工具，比如电脑上配备的OS标准文件管理器，将记录数据以P2格式传输到电脑时，请按照以下说明操作。但是，将数据写回microP2卡时，请务必使用P2 Viewer Plus。

  - 为每个CONTENTS文件夹和LASTCLIP.TXT文件执行传输。

  - 请勿操作CONTENTS文件夹下的文件夹。

  - 复制时，请同时复制LASTCLIP.TXT文件和CONTENTS文件夹。

  - 将多张microP2卡中的数据传输到电脑时，请针对每张存储卡创建文件夹，以免覆盖同名剪辑。

  - 请勿删除存储卡内的数据。

  - 务必使用P2设备或P2 Viewer Plus格式化存储卡。

## 存储卡的卷标

#### 当记录模式为MOV时

当存储卡被格式化时，在［记录设置］菜单→ ［片段名称］设定的值保存在CAM INDEX + NEXT CARD COUNT格式的卷标里。保存后，［下一卡号］将加一。存储的CARD COUNT也用于MOV格式文件名的CARD编号。

注意

- 当以CAM INDEX + CARD COUNT被记录到存储卡上而未被保存在卷标中时，［记录设置］菜单→ ［片段名称］设定的值将自动保存在卷标中，［下一卡号］将加一。

#### 当记录模式为P2或AVCHD时

如果使用的是microP2卡时，则卡序列号保存在卷标中。如果使用的不是microP2卡时，则“CAM_SD”保存在卷标中。

## MOV格式视频数据的文件夹名

根据摄像机的设置，文件名的第四到第八个字符有所不同。

1. 文件夹号

   001至999（序号）

   - 一个文件中可记录999个剪辑数量。文件数量达到999个后，将按序号新建一个文件夹。

     通过更改摄像机设置改变文件夹名时，也将按序号新建一个文件夹。

     存储卡格式化后，文件夹名将恢复为001。

2. 像素数量

   R：3840×2160

   Y：1920×1080

3. 帧频

   A：59.94fps

   B：50.00fps

   C：29.97fps

   D：25.00fps

   F：23.98fps

4. 视频格式

   Q：逐行记录（MOV、LPCM）

   J：隔行记录（MOV、LPCM）

5. 固定值

   A

6. 记录设置

   M：标准记录（卡插槽1用于同时记录）

   T：同时记录（卡插槽2用于同时记录）

7. 记录格式信息

#### 如果文件夹名为001RAQAM

文件夹中保存以下视频数据。

- 像素数量：3840×2160

- 帧频：59.94fps

- 视频格式：逐行记录（MOV、LPCM）

## MOV格式视频数据的文件名

文件名格式如下。

1. CAM INDEX

   大写A到Z中的一个字符。

   - 为每台摄像机分配的索引。通过［记录设置］菜单→ ［片段名称］ → ［摄像机机号］设置。

2. CARD编号

   001 - 999

   - 这是分配给每个存储卡的编号。分配存储在存储卡卷标中的CARD COUNT。

3. 剪辑编号

   C001 - C999

   - 这是分配给存储卡上每个记录的顺序号。存储卡格式化后，编号将恢复为C001。对于C999之后的剪辑，编号也将恢复为C001。

     即使文件夹被拆分或剪辑被删除，剪辑编号仍然保持。

4. 日期

   记录开始时年份的最后两位数 + 月份两位数 + 日期两位数。

5. 根据序列号生成的哈希标签

   四位数字或字母

注意

- 对于同时记录，卡插槽2中的剪辑名称与卡插槽1中的剪辑名称相同。

- 文件夹和文件夹编号的最大编号为999。如果编号达到999，即使存在中间未使用的编号，仍将禁止记录。

- 单张存储卡上可记录约4000个剪辑。达到可记录的最大剪辑数之后，即使存在中间未使用的编号，仍将无法继续记录数据。

页面顶部