- 顶部
- 准备
- 准备存储卡
- 卡读写指示灯和存储卡的状态

# 卡读写指示灯和存储卡的状态

卡读写指示灯 | 存储卡状态
--- | ---
橙色（亮起） | 记录对象 | 允许读写。当前记录目标。
绿色（亮起） | 可记录 | 允许读写。
橙色（闪烁） | 正在存取卡 | 当前正在进行读写。
橙色（快速闪烁） | 正在识别存储卡 | 正在识别存储卡。
| 错误 | 发生错误。发生错误时，即使未插入存储卡，此指示灯仍将闪烁。
绿色（慢速闪烁） | 无剩余记录容量 | 存储卡上无剩余记录容量。仅可读取。
| 受到写保护 | 存储卡的写保护开关已拨至LOCK侧。
| 不可记录 | 无法使用当前设定的记录格式进行记录。若要记录，应更改记录格式或使用与记录格式兼容的存储卡。
熄灭 | 未插入存储卡 | 未插入存储卡。
| 无效格式 | 格式不正确。请重新格式化卡。
| 卡不受支持 | 无法在摄像机上使用此卡，例如MMC（Multi Media Card）。
| 设置［网络］菜单→ ［网络功能］ → ［NDI|HX］ | 不能记录并播放。只能使用除记录和播放（载入场景文件等）以外的功能。
| 用CPS密码加密格式化的microP2卡 | 无法在摄像机上使用。使用摄像机格式化时，可以将其用作未加密的microP2卡。
| 读卡器模式时 | 当无读写时，卡1指示灯/卡2指示灯熄灭。

注意

- 设定［其他］菜单→ ［LED］ → ［记录灯］ → ［关］后，卡读写指示灯将不会亮起或闪烁。

页面顶部