- 顶部
- 准备
- 电源
- 使用AC适配器

# 使用AC适配器

## 安装AC适配器

使用随附的AC适配器。请勿使用其它设备的AC适配器。

随附的交流电缆为本摄像机专用。请勿用于任何其它设备。此外，请勿将其他设备的交流电缆用于本摄像机。

接至电源插座

图1

图2

将交流电缆连接到AC适配器。（图1）

- 插入交流电缆到底。

将电源插头连接到电源插座。（图1）

将AC适配器连接到〈DC IN 12V〉端子。（图2）

- 拆除AC适配器时，务必将电源开关设为〈 〉（待机），拆除前检查LCD液晶屏是否已关闭。

注意

- 连接AC适配器进行记录时，安装电池以防停电或电源插座断开。

- 即使电源开关设为〈 〉（待机），仍会消耗电量。为防止电量消耗，长时间不使用时，将AC适配器从电源插座断开。

- 电池充电器和AC适配器的设计确保在任何使用国家或地区都能正常工作。正常工作使用电源电压100 V-240 V，电源频率50 Hz或60 Hz。但电源插座的形状因国家或地区而异。准备适合电源插座的插头。请向经销商咨询转换插头的信息。

页面顶部