- 顶部
- 操作
- 菜单设置
- ［其他］菜单

# ［其他］菜单

配置向内存写入/加载/初始化用户文件的设置以及摄像机的其他设置。

## ［文件］

保存和加载设置数据。

有关保存和加载目标，请参阅“场景文件/设置文件/初始化的目标项目”。

有关保存和加载的详情，请参阅“处理设置数据”。

### ［场景文件（SD卡）］

在存储卡上加载和保存场景文件。

［读取］ | 选择存储卡上保存的场景文件并将其载入摄像机。 可选择加载所有场景文件（［F1:］至［F6:］），或分别加载。
［保存］ | 将当前场景文件（［F1:］至［F6:］）中的设置值覆盖至存储卡中保存场景文件列表中所选的文件。
［另存为］ | 通过输入文件名，在存储卡中将当前场景文件（［F1:］至［F6:］）中的设置值保存为新场景文件。

### ［设置文件（SD卡）］

在存储卡上加载和保存设置文件。

［读取］ | 选择存储卡中保存的设置文件并将其载入摄像机。
［保存］ | 使用摄像机的当前设置值覆盖在存储卡中保存设置文件列表中所选的文件。
［另存为］ | 输入文件名以在存储卡中将摄像机中的当前设置值保存为新设置文件。

### ［设置文件（内存）］

加载/保存/初始化摄像机内存中的设置文件。

［读取］ | 加载存储在内存中的设置数据。
［保存］ | 将设置数据保存到内存中。
［初始化］ | 从设置数据菜单的当前设置中还原出厂设置。

### ［读取/保存卡槽］

设置卡插槽加载并保存场景文件、设置文件和连续播放设置文件。

可设置的项目如下。

- ［卡槽1］、［卡槽2］

（出厂设置： ［卡槽1］）

## ［彩条］

### ［彩条类型］

设置要使用的色条。

［SMPTE］ | 使用SMPTE标准的色条。
［全彩条］ | 使用完整色条。

（出厂设置： ［SMPTE］）

注意

- 根据输出分辨率，可能发生漏光。

### ［测试音频］

当视频切换到色条时，设置是否输出音频测试信号（规范电平1 kHz的音调信号）。

根据［音频］菜单→ ［记录声道设置］ → ［峰值冗余］中的设置，标准水平会有所不同。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

## ［LED］

### ［TALLY灯］

设置TALLY指示灯是否亮起。

［前］ | 前TALLY指示灯将会亮起。
［后］ | 尾TALLY指示灯将会亮起。
［同时］ | 前和尾TALLY指示灯均将会亮起。
［关］ | TALLY指示灯将不会亮起。

（出厂设置： ［同时］）

### ［录制TALLY］

设置使用摄像机记录时TALLY指示灯是否亮起。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

### ［记录灯］

设置卡读写指示灯是否亮起。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［开］）

## ［时钟］

### ［时钟设置］

设置日历（内置时钟的日期）和时间。

年 | ［2018］…［2037］
月 | ［JAN］…［DEC］（［1］…［12］）
日 | ［1］…［31］（［28］、［29］、［30］）
小时 | ［0］…［23］
分 | ［0］…［59］

### ［时区］

设置时区。更改时区设置后，将根据时差切换时间。

可设置的项目如下。

- ［−12:00］…［+12:30］（30分钟步进值）、［+12:45］、［+13:00］

（出厂设置： ［+0:00］）

### ［日期格式］

设置日历（内置时钟的日期）的年、月、日显示顺序。剪辑的日期显示将反映此设置。

可设置的项目如下。

- ［年/月/日］、［月/日/年］、［日/月/年］

（出厂设置： ［年/月/日］）

## ［用户设备］

### ［读卡器模式］

将摄像机切换到读卡器模式。电脑或其他设备可通过USB连接，用作存储卡的读卡器。

当使用电池时，LCD液晶屏大约在5至10秒后关闭。

当按〈〉按钮、〈〉按钮、〈〉按钮或〈/〉按钮，或向上或向下转动多拨盘，画面将返回至读卡器模式画面。

当按〈SET〉按钮或多拨盘时，读卡器模式终止，画面将显示摄像机图像画面。

可选择的项目如下。

- ［是］、［否］

### ［服务模式］

将摄像机切换至服务模式。

您还可以检查电脑和其他设备上的软件信息（许可证）。在电脑识别出的外部存储器中确认“LICENSE.TXT”。

当使用电池时，LCD液晶屏大约在5至10秒后关闭。

当按〈〉按钮、〈〉按钮、〈〉按钮或〈/〉按钮，或向上或向下转动多拨盘，画面将返回至服务模式画面。

当按〈SET〉按钮或多拨盘时，服务模式终止，画面将显示摄像机图像画面。

可选择的项目如下。

- ［是］、［否］

## ［信息］

显示摄像机的信息。

### ［版本］

显示摄像机的信息。

［型号］ | 显示摄像机的产品名称。
［序列号］ | 显示摄像机的序列号。
［网络ID（MAC地址）］ | 显示摄像机〈LAN〉端子的MAC地址。
［版本］ | 显示摄像机的固件版本。

### ［加电时间］

［总运行时间］ | 显示总运行时间。

### ［固件升级］

更新固件。

将保存了更新文件的存储卡插入卡插槽1中。

可选择的项目如下。

- ［是］、［否］

## ［LANGUAGE］

设置显示语言。

［English］ | 英语
［中文］ | 中文

（出厂设置： ［中文］）

## ［菜单初始化］

将菜单的设置值恢复到出厂设置。执行后摄像机将重启。

可选择的项目如下。

- ［是］、［否］

页面顶部