- 顶部
- 网络连接
- 连续播放功能
- 在摄像机上操作开始连续播放

# 在摄像机上操作开始连续播放

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［开始触发］ → ［摄像机］。

设定目标。

关于设定目标的详情，请参阅“在摄像机菜单中为连续播放设置目标”或“参照用于连续播放目标的存储卡”。

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［开始］ → ［开］。

如果摄像机已通过网络连接到传输目的地，则摄像机开始连续播放视频传输。

注意

- 因网络未连接等原因而导致不能开始连续播放时，无法选择［开始］菜单。

- 从摄像机上开始/停止连续播放可以分配给USER按钮。（向USER按钮分配功能）

  显示菜单或缩略图画面时，按下USER按钮或触摸USER按钮图标无法开始连续播放。

- 当从摄像机操作开始连续播放时，只有RTMP和RTMPS是可用的。在这种情况下，不能使用IPv6。

- 有关URL设置，请参阅每个连续播放服务的手册。

- 根据连续播放服务的操作条件，可能无法实现连续播放。

- 当执行诸如显示缩略图屏幕或在摄像机上播放剪辑等操作时，停止连续播放。

- 连续播放时当设置日期/时间时连续播放可能停止。

- 如果场景文件中存在禁用VFR和其他连续播放功能的设置，则连续播放将由于场景文件的更改而终止。

- 请谨慎操作，因为连续播放图像可能会无意释放，具体取决于要流传输的系统环境和所使用服务的设置。

## 在摄像机菜单中为连续播放设置目标

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［连接信息］ → ［内存］。

在［网络］菜单→ ［视频流］ → ［接收器URL］输入目标URL。

- 以下列格式输入目标URL。

  - rtmp://（服务器URL）:（端口号）/（路径）/（流键）

  - rtmps://（服务器URL）:（端口号）/（路径）/（流键）

注意

- 通常，RTMP需要流密钥的参数，但是根据服务可以包含流密钥作为路径的一部分。有关详细信息，请参阅每个连续播放服务的手册。

- 当［数据类型］设置为［P2CAST］时，不能设置［接收器URL］。在执行［清除（内存）］操作一次后设置此项。

## 参照用于连续播放目标的存储卡

插入存储卡，并将目标信息保存到卡插槽1中。

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［连接信息］ → ［SD卡］。

## 目标信息管理

目标信息可以保存并加载至摄像机菜单和存储卡之间。

#### 将目标信息存入存储卡

将摄像机格式化的存储卡插入卡插槽1。

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［保存（SD卡）］。

显示确认信息时选择［是］。

注意

- 无法更改存储卡中保存目标信息的文件名。

- 保存在存储卡上的目标信息的文件是加密的。

- 当［数据类型］设置为［P2CAST］时，不能保存。

- 当［接收器URL］（“rtmp://”等）的起始字符串设置不正确时，不能保存。

#### 从存储卡载入目标信息

插入存储卡，并将目标信息保存到卡插槽1中。

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［加载（SD卡）］。

显示确认信息时选择［是］。

注意

- 无法选择存储卡中保存目标信息的文件名。

- 可由摄像机加载（参考）的设置信息如下。

  - 摄像机保存的信息

  - 由P2 Network Setting软件（使用设置工具输入设置）创建的设置文件

  - 由P2 Cast（使用P2 Cast）下载的配置文件

## 清除目标信息

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［清除（内存）］。

- 同时清除P2 Cast的设置信息。

- 同时清除在P2 Cast设置的目标URL信息。（使用P2 Cast）

- 不清除与多播相关的设置。

## 停止视频的连续播放

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［开始］ → ［关］。

页面顶部