- 顶部
- 拍摄
- 方便的拍摄功能
- 对焦辅助功能

# 对焦辅助功能

对焦辅助功能可让您轻松地对拍摄目标对焦。

LCD液晶屏和寻像器上的记录图像可放大显示，或提升对焦区域可视效果。

## 放大显示功能

放大显示记录图像的中心，使其更容易对焦。

按〈FOCUS ASSIST〉按钮、分配给［扩大显示］的USER按钮或触摸USER按钮图标以启用放大显示功能。

### 当按〈FOCUS ASSIST〉按钮启用放大显示功能时

#### 将［扩大显示］分配给〈FOCUS ASSIST〉按钮

通过〈FOCUS ASSIST〉按钮切换的设置，设置启用/禁用放大显示功能。

选择［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［对焦辅助］ → ［对焦辅助开关］ → ［扩大显示］。

#### 使用放大显示功能

按〈FOCUS ASSIST〉按钮。

再按一次〈FOCUS ASSIST〉按钮可恢复正常显示。

### 当按USER按钮或触摸USER按钮图标启用放大显示功能时

#### 将［扩大显示］分配给USER按钮

这样设置以使用任意USER按钮可切换启用/禁用放大显示功能。

选择［摄像机］菜单→ ［用户开关］ → ［USER1］至［USER12］ → ［扩大显示］。

#### 使用放大显示功能

按USER按钮以分配［扩大显示］或触摸USER按钮图标。

再按一次USER按钮或触摸USER按钮图标可恢复正常显示。

按〈EXIT〉按钮也可返回正常显示。

### 设置放大显示功能模式

在［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［对焦辅助］ → ［扩大模式］中选择放大显示功能模式。

［10秒］：十秒后禁用放大显示功能。

［保持］：直至〈FOCUS ASSIST〉按钮分配给［扩大显示］或按USER按钮或再次触摸USER按钮图标时启用放大显示功能。

［直到记录开始］：在开始记录操作前启用放大显示功能。

### 设置放大倍率

在［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［对焦辅助］ → ［扩大倍数］中选择放大倍率。

- 可选择［×2］、［×3］或［×4］作为放大倍率。

### 设置放大位置

启用放大显示功能后，可从九个位置选择放大位置。

在多拨盘的情况下：转动多拨盘以移动放大的位置。按多拨盘则返回中心。

也可以通过按〈〉按钮、〈〉按钮、〈〉按钮、〈/〉按钮和〈SET〉按钮执行操作。

触摸LCD液晶屏：触摸LCD液晶屏上的竖向和横向箭头标记将移动放大位置。

注意

- 放大显示无法记录。

- 显示色条期间，将不会进行放大显示。

- 放大显示期间，标记等部分显示将暂时隐藏。

- 通过将每个功能分配给〈FOCUS ASSIST〉按钮和USER按钮，可以同时启用放大显示和峰值显示。

## 峰值显示

峰值显示以红色、绿色或白色勾画对焦图像的轮廓。

按〈FOCUS ASSIST〉按钮，按分配给［峰值］的USER按钮或触摸USER按钮图标以起用峰值显示。

### 当按下〈FOCUS ASSIST〉按钮启用峰值显示时

#### 将［峰值］分配给〈FOCUS ASSIST〉按钮

通过〈FOCUS ASSIST〉按钮切换设置，启用/禁用峰值显示。

选择［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［对焦辅助］ → ［对焦辅助开关］ → ［峰值］。

#### 显示峰值显示

按〈FOCUS ASSIST〉按钮。

再按一次〈FOCUS ASSIST〉按钮可恢复正常显示。

### 当按USER按钮或触摸USER按钮图标启用峰值显示功能时

#### 将［峰值］分配给USER按钮

使用任意USER按钮启用/禁用峰值显示。

选择［摄像机］菜单→ ［用户开关］ → ［USER1］至［USER12］ → ［峰值］。

#### 显示峰值显示

按USER按钮以分配［峰值］或触摸USER按钮图标。

再按一次USER按钮或触摸USER按钮图标可恢复正常显示。

### 峰值显示设置

在［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［对焦辅助］ → ［对焦辅助开关］中选择显示的类型。

［峰值］：启用峰值显示。

［扩大显示］：启用放大显示。

### 设置峰值显示的颜色

设置峰值显示的颜色。

在［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［对焦辅助］ → ［峰值颜色］中选择峰值显示的颜色。

- 可选择［红］、［绿］或［白］作为峰值显示的颜色。

注意

- 无法记录峰值显示。

- 显示色条期间，将不显示峰值显示。

- 通过将每个功能分配给〈FOCUS ASSIST〉按钮和USER按钮，可以同时启用放大显示和峰值显示。

## 单色显示

选择［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［对焦辅助］ → ［黑白模式］ → ［开］。

注意

- 在峰值显示工作时，可以启用单色显示。

  选择［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［对焦辅助］ → ［黑白模式］ → ［峰值期间］。

## 高亮显示图像轮廓

如果LCD液晶屏和寻像器上的图像的轮廓高亮显示，对焦将更为轻松。

LCD液晶屏上的轮廓强度不影响摄像机输出或记录的图像。

在［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［对焦辅助］ → ［细节］ → ［开］中设置轮廓强度并调节［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［对焦辅助］ → ［细节电平］/［细节频率］。

页面顶部