- トップページ
- ピクチャーモニター(PM)
- 表示情報
- WARNING表示

WARNING表示

本機やカメラ、また光ファイバーマルチケーブルに異常が検知されると、WARNING情報が表示されます。

- 表示中に正常な状態に戻った場合は、WARNING情報の表示が消えます。
- WARNING情報の表示を手動で消す場合は、ROPの[CHARA]ボタンを長押しします。

表示される内容

表示項目 | 説明
CAM RCV LVL NG | カメラの受光レベルが低い
CCU RCV LVL NG | CCUの受光レベルが低い
CAM FAN NG | カメラの冷却ファンに異常がある
CCU FAN NG | CCUの冷却ファンに異常がある
CAM HIGH TEMP | カメラの温度が異常に高くなっている
CCU HIGH TEMP | CCUの温度が異常に高くなっている メッセージが表示されたまま使用し続けた場合、保護のためカメラへの給電が止まる場合があります。
CAM OVER TEMP | カメラの温度が高くなりすぎ、保護のためカメラが自動的に電源をOFFした
OVER LOAD | カメラへの給電回路の負荷が90%を超えた
POWER CONT ERROR | カメラへの給電回路に異常がある
CABLE OPEN | 光ファイバーマルチケーブルが接続されていない
CABLE SHORT | 光ファイバーマルチケーブルがショートしている 本機に供給される電源電圧が瞬間的に低くなった 保護のためカメラへの給電が止まります。 すみやかに本機の電源を切り、原因を取り除いてから、本機の電源を入れてください。 カメラの故障など、上記以外の原因でカメラの電源起動が失敗している。
FORMAT NG | CAMモードとCCUモードが一致していない
During data transfer (CAM←→ROP) | カメラとROPの間でデータ転送中

ページトップへ戻る