- トップページ
- 接続
- 機器の接続

機器の接続

- 接続を行う前に、本機およびカメラの電源がOFFになっていることを確認してください。
- 本機とカメラを光ファイバーマルチケーブルで接続します。

  AK-HC3900 / AK-PLV100 以外のカメラは、接続しないでください。

- 本機とROPを専用ケーブルで接続します。
- 本機の[POWER]スイッチをONにしてからカメラの電源をONにすると、ROPを使ってカメラを制御することができます。
- カメラの状態は、ピクチャーモニターに表示されます。

  「ピクチャーモニターの表示」

  また、本機の設定をメニュー操作で行う場合は、ピクチャーモニターにメニュー画面を表示します。

  「メニュー操作について」

- カメラやROPからケーブルを外すときは、カメラの電源をOFFにしてから本機の電源をOFFにしてください。
- スイッチングハブを使ってROPと本機をIP接続する場合、PoE対応のスイッチングハブをご使用ください。
- スイッチングハブを使ってROPと本機をIP接続しているとき、複数のROPを同時に操作した場合は後のROPが優先となります。

ページトップへ戻る