- トップページ
- 定格

定格

総合

電源 | AC () 100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz
消費電流 | 3 A
カメラへの供給能力 | DC () 190 V、0.6 A

は安全項目です。

動作温度 | 0 ℃～40 ℃
湿度 | 10%～90%（結露なきこと）
保存温度 | －20℃～60℃
外形寸法 （幅×高さ×奥行） | 424 mm × 88 mm × 401 mm（突起部含まず）
質量 | 約7.4 kg（本体のみ）

基本項目

システムフォーマット | 1920 × 1080/59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p

ビデオ入出力部

〈HD SDI1-3〉端子 | BNC×3 3G/1.5G-SDI：0.8 V [p-p]、75 Ω
〈HD SDI PM〉端子 | BNC×1 1.5G-SDI：0.8 V [p-p]、75 Ω
〈RET IN1-2〉端子 | BNC×2 3G/1.5G-SDI：0.8 V [p-p]、75 Ω
〈HD SDI PROMPTER IN〉端子 | BNC×1 3G/1.5G-SDI：0.8 V [p-p]、75 Ω
〈HD SDI PROMPTER OUT〉端子 | BNC×1 3G/1.5G-SDI：0.8 V [p-p]、75 Ω
〈HD TRUNK OUT〉端子 | BNC×1 3G/1.5G-SDI：0.8 V [p-p]、75 Ω
〈REF〉端子 | BNC×2 <入力> 3値シンク/VBS 信号1 V［p-p］、75 Ω <ループスルー出力> 3値シンク/VBS 信号1 V［p-p］、75 Ω
〈ANALOG PROMPT IN〉端子 | BNC×1 VBS信号：1 V [p-p]、75 Ω
〈ANALOG PROMPT OUT〉端子 | BNC×1 VBS信号：1 V [p-p]、75 Ω

オーディオ出力部

〈MIC1-2〉端子 | XLR×2、3ピン、メス 0dBm/600 Ω

インターコム部

〈INTERCOM〉端子 | XLR×1、4ピン、オス

その他入出力部

〈CAMERA〉端子 | 光複合コネクター×1 AK-HCU250：多治見、AK-HCU250S：LEMO
〈ROP〉端子 | 10ピン×2
〈COMMUNICATION〉端子 | 25ピン×1
〈LAN〉端子 | RJ45×1

本製品（付属品を含む）に表示の記号は以下を示しています。

AC（交流） DC（直流） 電源オン 電源オフ

NOTE 接続ケーブルの最大長さにつきましては、販売店にご相談ください。

ページトップへ戻る