- トップページ
- はじめに
- 設置上のお願い
- ラックに取り付ける場合

ラックに取り付ける場合

ラックマウントアダプターの取り付け

1. 本体に固定されているセット脚（A）を外す

   プラスドライバーで取り外してください。

2. 付属のラックマウントアダプター（B）を取り付ける
   - 取り付け用のねじは付属していません。本体から取り付け用ねじをプラスドライバーで取り外して使用してください。

     ラックマウントアダプターを取り付けるねじは、110 N·m以上のトルクで締め付けてください。

     1. セット脚
     2. ラックマウントアダプター

ラックへの取り付け

- EIA規格またはJIS規格相当品の19型標準ラック（奥行寸法：600 mm以上）に確実に取り付けて使用してください。
- 収納するラックに適合したねじで、確実に固定してください。
- 本機の後部を支えるサポートガイド（A）を必ず取り付けてください。

  （サポートガイドは、ラックに適合するものを用意してください。）

  1. サポートガイド

取り付け位置

EIA規格ラックの場合 | JIS規格ラックの場合

NOTE 設置の際、通風孔を塞がないようにしてください。

ページトップへ戻る