- トップページ
- 各部の名前とはたらき
- 背面パネル1

背面パネル1

1 | [1]～[3] (HD SDI OUT)コネクター | 3G/1.5G-SDI信号出力コネクター（BNC）です。 CCUメニューの設定で、出力する信号を選択できます。 5C-FB以上のケーブルをご使用ください。
2 | [4/PM] (HD SDI OUT)コネクター | 1.5G-SDI信号出力コネクター（BNC）です。ピクチャーモニター専用の出力です。 5C-FB以上のケーブルをご使用ください。
3 | [HD SDI PROMPT IN], [HD SDI PROMPT OUT]コネクター | 3G/1.5G-SDIのプロンプター信号入力コネクター（BNC）です。 [HD SDI PROMPT OUT]コネクターからアクティブスルー信号が出力されます。 入力可能な映像フォーマットは1080/59.94p/50p/59.94i/50iです。 5C-FB以上のケーブルをご使用ください。
4 | [HD TRUNK OUT]コネクター | カメラに入力された3G/1.5GのHD SDI TRUNK信号が出力されます。
5 | [RET1 IN] ～[RET2 IN]コネクター | HDTVのリターン映像用SDI信号入力コネクター（BNC）です。 3G、1.5Gは自動認識されます。 5C-FB以上のケーブルをご使用ください。
6 | [ANALOG PROMPT IN], [ANALOG PROMPT OUT]コネクター | プロンプター用SDアナログコンポジット信号の入力コネクター（BNC）です。 ANALOG PROMPT OUTにケーブルを接続しないときは、自動的に75 Ω終端になります。ケーブルを接続すると、75 Ω終端は解除されます。
7 | [REF]コネクター | 基準信号入力コネクター（BNC）です。 BB（ブラックバースト）信号と3値同期信号が入力可能で、自動認識します。*1 ループスルー出力（B）にケーブルを接続しないときは、自動的に75 Ω終端になります。 ケーブルを接続すると、75 Ω終端は解除されます。 ループスルー出力（B）にケーブルを接続したときは、ケーブルの他方の端子をオープンのままにしないでください。 基準信号入力コネクター ループスルー出力 *1 : [CCU MODE]が[1080/23.98psF]のときは、1080/23.98psF（47.95 Hz）の3値同期信号を入力してください。 フォーマットごとに対応する同期信号は「G/L仕様」を参照してください。 「G/L仕様」

ページトップへ戻る