- トップページ
- CCUメニュー
- AUDIO
- INTERCOM

INTERCOM

INTERCOMメニューの選択画面です。

＿＿ は、工場出荷時の設定です。

項目 | 設定値 | 設定内容
4W/RTS | 4W RTS | インターカム音声入出力の方式を選択します。
4W INPUT LEVEL | -40dB～0dB～+20dB （1dB Step） | 4W（インターカム）の入力レベルを切り替えます
4W OUTPUT LEVEL | -40dB～0dB～+20dB （1dB Step） | 4W（インターカム）の出力レベルを切り替えます。
RTS INPUT LEVEL | -40dB～0dB～+20dB （1dB Step） | RTS（インターカム）の入力レベルを切り替えます。
RTS OUTPUT LEVEL | -40dB～0dB～+20dB （1dB Step） | RTS（インターカム）の出力レベルを切り替えます。
RTS CANCEL LEVEL | -20dB～+20dB （0.5dB Step） | RTS（インターカム）の入出力キャンセルレベルを切り替えます。

ページトップへ戻る