- トップページ
- 各部の名前とはたらき
- 背面パネル2

背面パネル2

1 | [LAN]コネクター | ROP（AK-HRP250 / AK-HRP1000 / AK-HRP1005 / AK-HRP1010）とIP接続するLAN コネクター（RJ45）です。 スイッチングハブを使用して10BASE-T/100BASE-TXのストレートケーブルで接続します。Web設定をする際には、この端子にパーソナルコンピューターを接続します。 LANケーブルはカテゴリ5e以上のSTP(Shielded Twisted Pair)をご使用ください。
2 | [COMMUNICATION]コネクター | インターカム信号とタリー信号を外部システムと接続するコネクターです。
3 | [ROP]コネクター | ROP（別売品）を接続するコネクターです。
4 | [MIC1], [MIC2]コネクター | カメラのマイク1、2のアナログ信号出力コネクターです。 マイクレベルは、0 dBm/600 Ωです。
5 | [CAMERA]コネクター | 光ファイバーマルチケーブル（別売品）を接続するコネクターです。
6 | 冷却ファン | 本機用の冷却ファンです。
7 | ACインレット | AC電源入力用インレットです。 付属の電源コードを接続し、3極のコンセントを使用して確実にアースを接続してください。
8 | [SIGNAL GND]端子 | システムのグランドに接続してください。

ページトップへ戻る