- トップページ
- CCUメニュー
- OPERATION
- BAR ID

BAR ID

BAR IDメニューの選択画面です。

＿＿ は、工場出荷時の設定です。

項目 | 設定値 | 設定内容
BAR ID SWITCH | ON OFF | カラーバーに多重するIDの表示/非表示を設定します。
BRIGHTNESS | 0～100% | IDの表示輝度を設定します。
ID1 POSITION V | 0～05 | ID1の表示開始の垂直位置を設定します。
ID1 POSITION H | 0～15 | ID1の表示開始の水平位置を設定します。
ID1 | ## （最大16文字） | ID1を設定します。 使用できる文字 半角英数字、空白、! # % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? [ ] _ ˜ 「##」が入力された場合、その部分をCCUに管理されているカメラNo.（1～15）に置き換えます。
ID2 POSITION V | 0～05 | ID2の表示開始の垂直位置を設定します。
ID2 POSITION H | 0～15 | ID2の表示開始の水平位置を設定します。
ID2 | 空白 （最大16文字） | ID2を設定します。 使用できる文字 半角英数字、空白、! # % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? [ ] _ ˜ 「##」が入力された場合、その部分をCCUに管理されているカメラNo.（1～15）に置き換えます。
OFFSET V | 00～89 | 文字描画領域の原点（左上）を、垂直方向に画素単位で指定します。
OFFSET H | 00～79 | 文字描画領域の原点（左上）を、水平方向に画素単位で指定します。

ページトップへ戻る