- トップページ
- CCUメニュー
- MAINTENANCE
- NETWORK(1/2)

NETWORK(1/2)

NETWORK(1/2)メニューの選択画面です。

＿＿ は、工場出荷時の設定です。

項目 | 設定値 | 設定内容
IP ADDRESS | （工場出荷時 : 192.168.0.20） | IPアドレスを設定します。
SUBNETMASK | （工場出荷時 : 255.255.255.0） | サブネットマスクを設定します。
DEFAULT GATEWAY | （工場出荷時 : 192.168.0.1） | デフォルトゲートウェイを設定します。
ROP PORT | 49152～49299 | ROPと接続するときのポート番号を設定します。
SET EXECUTE | - | [SELECT]ボタンを押すと[NETWORK SET EXECUTE NO/YES]が表示されます。[YES]を選ぶと、設定した[NETWORK]の情報が本機に反映されます。 この操作を実行しないと、変更した[NETWORK]の設定は反映されません。また、操作を実行せずにメニューを終了すると、変更した内容は元に戻ります。
WEB CONNECTION | HTTP HTTPS | 本機への接続方法を設定します。
MAC ADDRESS | 表示のみ | MACアドレスを表示します。

ページトップへ戻る