- トップページ
- ピクチャーモニター(PM)
- 表示情報
- アイリス表示

アイリス表示

ピクチャーモニターへの情報表示が非表示のときに、ROPの[CHARA]ボタンを押すと表示します。

1. カメラ番号
2. アイリスF値
3. アイリスレベル
4. アイリスメモリー
5. タリー情報
   - 表示する項目は、CCUメニューの[MAINTENANCE] > [PM VIEW SETTING]画面で個別に設定します。ただし、[IRIS LEVEL]の設定が[OFF]のときには、この画面は表示されません。
   - IRISのスケジュール表示は、CCUメニューの[MAINTENANCE] >[SETUP」> [IRIS SCALE]の設定内容で以下のように動作します。

     IRIS SCALE：FULLの場合

IRIS SCALE：2STOPの場合

- アイリスレベルは、IRIS MEMORYをしたときのアイリスF値をセンター（+）とし、現在のアイリスF値を「＊」で相対表示します。

  センター値（+）と、現在のアイリスF値（＊）が重なった場合、「＊」と表示されます。

- アイリスレベルが表示範囲の両端を超えた場合は、またはが点滅表示します。

- タリー情報（E）について
  - 上段２箇所は赤タリーを、下段２箇所は赤、緑タリーを表示します。
  - 赤、緑タリーがすべてONのときには、上段は赤、下段左は緑になります。
  - 赤、緑タリーがONのときには、上段は赤、下段は緑になります。

ページトップへ戻る