- トップページ
- 資料
- コネクターピンアサイン表

コネクターピンアサイン表

[INTERCOM]コネクター

HA16RD-4P(76)（ヒロセ電機製）

ピン番号 | 機能 | 備考
1 | SHIELD | Carbon MIC: -1 dB Dynamic MIC: -5 dB [AUDIO]メニューの[CCU INTERCOM TALK] → [MIC TYPE]にて、[DYN]、[ECM]、[CBN]から選択
2 | TALK
3 | SHIELD
4 | RECEIVE
5 | NC

[COMMUNICATION]コネクター

JBY-25S-1A3F(LF)(SN)（日本圧着端子製造製）

ピン番号 | 機能 | 信号の流れ | 備考
1 | INCOM ENG OUT (H) | CCU→SYSTEM | 0 dBm、600 Ω (4 W) / 1 V [p-p]、200 Ω (RTS) 4 W / RTS メニューにて選択
2 | INCOM ENG OUT (C) | CCU→SYSTEM
3 | INCOM ENG (GND) |
4 | INCOM ENG IN (H) | SYSTEM→CCU
5 | INCOM ENG IN (C) | SYSTEM→CCU
6 | PGM IN (H) | SYSTEM→CCU | 0 dBm/-20 dBm、600 Ω メニューにて選択
7 | PGM IN (C) | SYSTEM→CCU
8 | PGM IN (GND) |
9 | GND |  |
10 | NC |  |
11 | R TALLY IN (H) | SYSTEM→CCU | ON： ショート/TTL(H)/24 V 「タリー入力接続例」 OFF： オープン/TTL(L)/0 V
12 | R TALLY IN (C) | SYSTEM→CCU
13 | GND |  |
14 | INCOM PROD OUT (H) | CCU→SYSTEM | 0 dBm、600 Ω (4 W) / 1 V [p-p]、200 Ω (RTS) 4 W / RTS メニューにて選択
15 | INCOM PROD OUT (C) | CCU→SYSTEM
16 | INCOM PROD (GND) |
17 | INCOM PROD IN (H) | SYSTEM→CCU
18 | INCOM PROD IN (C) | SYSTEM→CCU
19 | NC |  |
20 | NC |
21 | NC |
22 | NC |  | ON： ショート/TTL(H)/24 V 「タリー入力接続例」 OFF： オープン/TTL(L)/0 V
23 | NC |
24 | G TALLY IN (H) | SYSTEM→CCU
25 | G TALLY IN (C) | SYSTEM→CCU

タリー入力接続例

*1 : 等価回路

[ROP]コネクター

HR10G-10R-10SC (71)（ヒロセ電機製）

ピン番号 | 機能 | 信号の流れ
1 | ROP CONT (H) | CCU→ROP
2 | ROP CONT (C) | CCU→ROP
3 | ROP DATA (H) | ROP→CCU
4 | ROP DATA (C) | ROP→CCU
5 | NC |
6 | NC |
7 | NC |
8 | NC |
9 | +16 V OUT | CCU→ROP
10 | GND |

- ケーブル側のコネクター

  HR10A-10P-10P (73)

[MIC1], [MIC2]コネクター

HA16PRM-3SG (71)（ヒロセ電機製）

ピン番号 | 機能 | 信号の流れ | 備考
1 | SHIELD |  | 0 dBm、600 Ω
2 | HOT | CCU→SYSTEM
3 | COLD | CCU→SYSTEM

- 外部機器のアンバランス入力端子に接続する場合は、下の図のように接続してください。

- 市販されている変換コネクターや変換ケーブルには、3番ピンが1番ピンに短絡しているものがあります。

  これらの変換コネクターや変換ケーブルを使用すると、故障の原因になります。

[CAMERA]コネクター

AK-HCU250： OPS2404-PR（多治見無線電機製）

ピン番号 | 機能 | 信号の流れ
1 | 光ファイバー | CCU→CAM
2 | 光ファイバー | CAM→CCU
3 | DC 190 V (C) | CCU→CAM
4 | DC 190 V (H) | CCU→CAM
5 | 制御線 | CCU←→CAM
6 | 制御線 | CCU←→CAM

AK-HCU250S： FXW.3K.93C.TLM (LEMO)

ピン番号 | 機能 | 信号の流れ
1 | 光ファイバー | CCU→CAM
2 | 光ファイバー | CAM→CCU
3 | 制御線 | CCU←→CAM
4 | 制御線 | CCU←→CAM
5 | DC 190 V (H) | CCU→CAM
6 | DC 190 V (C) | CCU→CAM

G/L 仕様
ページトップへ戻る