- トップページ
- ピクチャーモニター(PM)
- 表示情報
- 状態表示

状態表示

アイリス表示の画面でROPの[CHARA]ボタンを押して「状態表示画面」を表示します。

ただし、「IRIS LEVEL」の設定が「OFF」のときは、ピクチャーモニターへの情報非表示のときに、ROPの[CHARA]ボタンを押すと、最初に表示されます。

「状態表示画面」でもう一度[CHARA]ボタンを押すと「ステータス画面」が表示されます。

[CHARA]ボタンを押すごとに「ステータス表示（1/7）」 → 「ステータス表示（2/7）」 → 「ステータス表示（3/7）」 → 「ステータス表示（4/7）」 → 「ステータス表示（5/7）」 → 「ステータス表示（6/7）」 → 「ステータス表示（7/7）」 → 「ステータス表示（1/7）」… の順で表示が切り替わります。

状態表示画面

1. カメラ番号
2. システムフォーマット
3. シーンファイルNo.

   SCENE FILEがOFFのときは表示されません。

4. Gain値
5. HDR情報
6. COLORIMETRY情報
7. エクステンダー情報
8. F.DROP情報
9. シャッター値
10. ズーム位置
11. フォーカス位置
12. 光信号の受信状態
13. NDフィルター値
14. 色温度情報
15. アイリス値
16. タリー情報
    - 表示する項目は、CCUメニューの[MAINTENANCE] > [PM VIEW SETTING]画面で個別に設定します。
    - カメラフォーマットは、カメラから出力される信号のフォーマットを表示します。
    - 状態表示画面でROPの[CHARA]ボタンを押すと「ステータス画面」が表示されます。
    - タリー情報（L）について
      - 上段２箇所は赤タリーを、下段２箇所は赤、緑タリーを表示します。
      - 赤、緑タリーがすべてONのときには、上段は赤、下段左は緑になります。
      - 赤、緑タリーがONのときには、上段は赤、下段は緑になります。

ステータス表示（1/7）

項目 | 表示範囲 | 備考
HLG MODE | FIX VAR | HLGのモードを表示します。
SDR MODE | FIX VAR | SDRのモードを表示します。
HLG B.GAMMA | OFF ON | HLGが有効になっているときのブラックガンマの状態を表示します。
HLG KNEE | OFF ON | HLGが有効になっているときのニーの状態を表示します。
SDR CONV GAIN | –12 –11 –10 –9 –8 –7 –6 –5 0 | HDRの映像をSDRの映像に変換するときのゲイン値を表示します。
SDR CONV POINT | 0～100 | SDR映像用に圧縮を開始する映像レベルを表示します。
SDR CONV SLOPE | 0～127 | 映像信号を圧縮する傾きを表示します。

ステータス表示（2/7）

項目 | 表示範囲 | 備考
CAM No. | 1～99 | カメラ番号を表示します。
BLACK SHADING | OFF ON | ブラックシェーディングの状態を表示します。
WHITE SHADING | OFF ON | ホワイトシェーディングの状態を表示します。
FLARE | OFF ON | FLAREの状態を表示します。
GAMMA | OFF ON | ガンマ補正の状態を表示します。
BLACK GAMMA | OFF ON | ブラックガンマの状態を表示します。 低光量部分で映像信号の増幅率を変更する機能です。
KNEE | OFF ON | ニー機能の状態を表示します。 映像信号のあるレベル（ニーポイント）を超えた部分について、減衰をかけて飽和しにくくする機能です。
WHITE CLIP | OFF ON | ホワイトクリップ機能の状態を表示します。
DRS SW | OFF ON | DRS SWの状態を表示します。
MATRIX | OFF ON | マトリクス機能の状態を表示します。 彩度と色相を補正する機能です。
SHUTTER | カメラ側での設定値 | 電子シャッターのスピードを表示します。 設定値については、カメラの取扱説明書を参照してください。

ステータス表示（3/7）

項目 | 表示範囲 | 備考
GAMMA MODE | HD FILMLIKE1 FILMLIKE2 FILMLIKE3 FILM REC VIDEO REC | 選択されているガンマの種類を表示します。
M.GAIN | –6dB～36dB | ゲインのアップ値を表示します。
M.GAIN VAR | –2.9dB～+2.9dB | ゲインのオフセット値を表示します。
DETAIL | OFF ON | DETAILの状態を表示します。
SKIN TONE DETAIL | OFF ON | SKIN TONE DETAILの状態を表示します。
DC DETAIL | OFF ON | DC DETAILの状態を表示します。 SYSTEM FORMATがUHDのときのみ表示されます。
DC SKIN TONE DETAIL | OFF ON | DC SKIN TONE DETAILの状態を表示します。 SYSTEM FORMATがUHDのときのみ表示されます。
ND FILTER | **** | NDフィルターの名称を表示します。 NDフィルター1～5に該当する名称（4文字）が表示されます。 CCUメニューで設定した名称が表示されます。
LENS EXTENDER | 1.0 2.0 | レンズエクステンダーの倍率を表示します。
AUTO IRIS | OFF ON | オートアイリス機能の状態を表示します。 AK-PLV100接続時は表示されません。
SCENE FILE | OFF --- 1～8 | 選択されているシーンファイルを表示します。

ステータス表示（4/7）

項目 | 表示範囲 | 備考
RETURN1 | RET1 RET2 | リターン信号の入力割り付けを表示します。
RETURN2

ステータス表示（5-1/7）

項目 | 表示範囲 | 備考
HD SDI OUTPUT1 | 1080p/1080i/1080-29.97PsF/ 1080-23.98PsF/1080-23.98p over 59.94i/ 720p/1080p-HDR/1080i-HDR/ 1080-29.97PsF-HDR/1080-23.98PsF-HDR/ 1080-23.98p over 59.94i-HDR/ 1080-25PsF/1080-25PsF-HDR | HD SDI OUTPUT1/HD SDI OUTPUT2/ HD SDI OUTPUT3 の出力フォーマットを表示します。
HD SDI OUTPUT2
HD SDI OUTPUT3
HD SDI OUTPUT4 | 1080i/720p | HD SDI OUTPUT4の出力フォーマットを表示します。

ステータス表示（5-2/7）

項目 | 表示範囲 | 備考
UHD/HD SDI OUTPUT1-4 | 2160p/2160-29.97PsF/2160-29.97p/ 2160-23.98PsF/2160-23.98p/ 2160p-HDR/2160-29.97PsF-HDR/ 2160-29.97p-HDR/2160-23.98PsF-HDR/ 2160-23.98p-HDR/2160-25PsF-HDR/ 2160-25p-HDR/1080p/1080i/ 1080-29.97PsF/1080-23.98PsF/ 1080-23.98p over 59.94i/ 1080-23.98p over 59.94i-HDR/720p/ 1080p-HDR/1080i-HDR/1080-29.97PsF-HDR/ 1080-23.98PsF-HDR/1080-25PsF/ 1080-25PsF-HDR | UHD/HD SDI OUT1 ～ 4の出力フォーマット を表示します。
UHD/HD SDI OUTPUT1 | 1.5G/3G/6G/12G/UHD/no signal | UHD/HD SDI OUT1 ～ 4の出力形式を表示し ます。
UHD/HD SDI OUTPUT2
UHD/HD SDI OUTPUT3
UHD/HD SDI OUTPUT4
UHD OUTPUT FORMAT | INTERLEAVE SQUARE | UHD信号の形式を表示します。
UHD COLORIMETRY | BT.709 BT.2020 | COLORIMETRYの状態を表示します。
UHD GAMUT | NORMAL WIDE_G2 | GAMUTの状態を表示します。

ステータス表示（6/7）

項目 | 表示範囲 | 備考
HD TRUNK | HD TRUNK | [HD TRUNK OUT]コネクターから出力される信号を表示します。

ステータス表示（7/7）

項目 | 表示範囲 | 備考
BUTTON ASSIGN USER1 | NONE CHARA BARS CLEAN | [USER1]ボタンに割り当てられている機能を表示します。
BUTTON ASSIGN USER2 | NONE CHARA MENU/USER1 LOCK BARS CLEAN | [USER2]ボタンに割り当てられている機能を表示します。
HOURS CCU | ******H | CCUの稼動累積時間を表示します。
CABLE OPEN | （消灯） | 光ファイバーマルチケーブルが接続されていない場合に点滅します。
CABLE SHORT | （消灯） | 光ファイバーマルチケーブルがショートしている場合に点滅します。
CAM RECEIVE LEVEL | ■■■■■ | カメラが受信する光信号のレベルを5段階で表示します。
CCU RECEIVE LEVEL | ■■■■■ | 本機が受信する光信号のレベルを5段階で表示します。
VERSION | - - - | 本機のソフトウェアバージョンを表示します。

ページトップへ戻る