- トップページ
- CCUメニュー
- OPERATION
- SETTING

SETTING

SETTINGメニューの選択画面です。

＿＿ は、工場出荷時の設定です。

項目 | 設定値 | 設定内容
RETURN FS | ON OFF | HDリターン信号の遅延モードを設定します。
BAR SELECT | STD SMPTE ARIB EIAJ | カラーバー信号を設定します。
BAR LPF | OFF 3TAP 5TAP 7TAP 9TAP | カラーバー信号にかけるフィルターを設定します。
BAR USER1 | 75%WHITE 100%WHITE +I_SIGNAL –I_SIGNAL | カラーバーがARIBの時のユーザー設定1の設定を選択します。
BAR USER2 | 0%BLACK +Q_SIGNAL | カラーバーがARIBの時のユーザー設定2の設定を選択します。

ページトップへ戻る