- トップページ
- ピクチャーモニター(PM)
- 表示遷移

表示遷移

異常を検知すると、自動的にピクチャーモニターにWARNING情報が表示されます。

また、ピクチャーモニターにステータス情報を表示しているときやオペレーション情報を表示しているときでも、異常を検知すると優先的にWARNING情報が表示されます。

ピクチャーモニターの表示は、「WARNING表示」→「AUTO表示」→「ステータス表示」→「ROPメニュー表示」→「CCUメニュー表示」→「オペレーション表示」→「非表示」の優先順位で表示されます。

優先順位の高いWARNING情報が無くなると、次の優先順位のWARNING情報が表示されます。

優先度 | 画面 | ROPの接続
あり | なし
高 ↑ ↓ 低 | WARNING表示 | WARNING発生時に自動で表示。 自己復旧 WARNING表示消去 ROPの[CHARA]ボタンを押す 表示無し → （WARNING） → IRIS →状態表示 → Status1 → Status2 → Status3 → Status4 → Status5 → Status6 → Status7 → IRIS ・・・ ROPの[CHARA]ボタンを長押しする WARNING表示消去 | WARNING発生時に自動で表示。 自己復旧 WARNING表示消去 本機の[USER1]ボタンを押す （ボタンに[CHARA]が割り当てられているときに有効） 遷移元画面があるとき： 遷移元画面へ 遷移元画面がないとき： WARNING表示消去
AUTO表示 | 自動表示 | 自動表示
ステータス表示 | ROPの[CHARA]ボタンで表示操作。 ROPの[CHARA]ボタンを押す 表示無し → （WARNING） → IRIS → 状態表示 → Status1 → Status2 → Status3 → Status4 → Status5 → Status6 → Status7 → IRIS ・・・ ROPの[CHARA]ボタンを長押しする ステータス表示終了 | －
CCUメニュー表示 CCU（本機）のメニューを表示しているときにROPからカメラのメニューを表示させたときには、CCU（本機）のメニューが消えます。 | 本機のメニューボタンにより表示。 本機の[SELECT]ダイヤルで操作 | 本機のメニューボタンにより表示。 本機の[SELECT]ダイヤルで操作
オペレーション表示 | 自動表示 | 自動表示
非表示 | － | －

ページトップへ戻る