- トップページ
- Web 画面
- Web 画面の表示
- Web 画面に関するお知らせ

# Web 画面に関するお知らせ

IPアドレスとサブネットマスクについて

パーソナルコンピューターのIPアドレスは、プライベートアドレスの範囲内で本機と違うアドレスを設定し、サブネットマスクは本機と同じアドレスに設定します。

- 本機のIPアドレスとサブネットマスク（工場出荷時）

IPアドレス | 192.168.0.20
サブネットマスク | 255.255.255.0

NOTE 工場出荷時の設定の場合、プライベートアドレスの可変可能範囲は、192.168.0.1 ～ 192.168.0.255までとなります。

Web画面の表示に必要なパーソナルコンピューターの環境

Web画面の表示に必要なパーソナルコンピューターの環境については、以下のページをご参照ください。

「必要なパーソナルコンピューターの環境」

ページトップへ戻る