- トップページ
- CCUメニュー
- OPERATION
- IN/OUT SELECT(4K OPTION)

IN/OUT SELECT(4K OPTION)

4K OPTION装着時の表示です。

＿＿ は、工場出荷時の設定です。

項目 | 設定値 | 設定内容
UHD/HD SDI OUT(1-4) | 1.5G 3G 6G 12G UHD | UHD/HD SDI OUTから出力される信号フォーマットを設定します。 [FORMAT]が720p の時は1.5G 固定です。 [FORMAT]が[1080/59.94p]および[1080/50p]の時は1.5G/3G切り替え、[1080/29.97PsF]、[1080/23.98PsF]および[1080/25PsF]の時は1.5G固定です。 [FORMAT]が[2160/59.94p]および[2160/50p]の時はUHD/12G切り替え、[2160/29.97PsF]、[2160/23.98PsF]および[2160/25PsF]の時はUHD 固定です。 [2160/29.97p]、[2160/23.98p]および[2160/25p]の時はUHD/6G切り替えになります。
SDI OUT1 |  | UHD/HD SDI OUT(1-4)で設定された内容が表示されます。 出力がない場合は、no signalと表示されます。
SDI OUT2
SDI OUT3
SDI OUT4
UHD OUTPUT FORMAT | SQUARE INTERLEAVE | UHD 時のSDI から出力される信号の種類を設定します。 [FORMAT]がUHD 時のみ選択項目が有効になります。 [FORMAT]が[2160/29.97PsF]、[2160/23.98PsF]、[2160/25PsF]の場合、SQUARE 固定です。 [FORMAT]が[2160/29.97P]、[2160/23.98P]、[2160/25P]の場合、INTERLEAVE選択時はUHD/HDSDIはLEVEL B となります。
COLORIMETRY | BT.709 BT.2020 | Y/C 変換の係数を切り替えます。 [FORMAT]がUHD 時のみ選択項目が有効になります。
GAMUT | NORMAL WIDE_G2 | 色域を切り替えます。 [FORMAT]がUHD 時のみ選択項目が有効になります。

ページトップへ戻る