- トップページ
- 各部の名前とはたらき
- 前面パネル2

前面パネル2

1 | [ALARM]インジケーター | [ALARM]インジケーター 本機で異常が発生したときに点灯します。
2 | [CABLE]インジケーター | ケーブル接続の状態を点灯でお知らせします。 [OPEN]インジケーター 本機とカメラが光ファイバーマルチケーブルで接続されていないときに点灯します。 [SHORT]インジケーター 本機とカメラを接続しているケーブルが短絡しているときに点灯します。
3 | [PRIV/SYSTEM]切り替えスイッチ | インターカムで通話する相手を切り替えるスイッチです。 スイッチ位置
PRIV ： | 本機とカメラ側とのプライベート通話をします。
SYSTEM ： | システム側、およびカメラ側のインターカムと通話します。
4 | [PROD/ENG]切り替えスイッチ | インターカムで通話する相手を選択します。
5 | [MIC]スイッチ | インターカムマイクのON/OFFを切り替えるスイッチです。 スイッチ位置
ON ： | インターカムマイクがONになります。
OFF ： | インターカムマイクがOFFになります。
PTT ： | スイッチを押している間のみ、インターカムマイクがONになります。
6 | [PGM]スイッチ | インターカムに音声をミックスさせるスイッチです。 スイッチ位置
ON ： | インターカムにPGMの音声をミックスします。
OFF ： | インターカムにPGMの音声をミックスしません。
7 | [INCOM LEVEL]調整ダイヤル | インターカムの受話音量を調整するつまみです。
8 | [PGM LEVEL]調整ダイヤル | インターカムのプログラムミックス音声の音量を調整するつまみです。
9 | [CALL]ボタン | カメラ側およびROP側を呼び出します。 呼び出されると、赤く点灯します。
10 | [INTERCOM]コネクター | インターカムを接続するコネクターです。カメラのインターカムラインと通話できます。

ページトップへ戻る