- トップページ
- CCUメニュー
- MAINTENANCE
- NETWORK(2/2)

NETWORK(2/2)

NETWORK(2/2)メニューの選択画面です。

＿＿ は、工場出荷時の設定です。

項目 | 設定値 | 設定内容
IP TALLY | INDEX NO | 1～65534 | TALLY出力される機器で設定されるINDEX NOを設定します。
PORT | 60000～65535 | TALLY INのPORT番号を設定します。
SET EXECUTE | - | [SELECT]ボタンを押すと、[NETWORK (2/2) SET EXECUTE NO/YES]が表示されます。[YES]を選ぶと、設定した[NETWORK(2/2)]の情報が本機に反映されます。この操作を実行しないと、変更した[NETWORK (2/2)]の設定は反映されません。また、操作を実行せずにメニューを終了すると、変更した内容は元に戻ります。

NTP SETTING

＿＿ は、工場出荷時の設定です。

項目 | 設定値 | 設定内容
NTP SERVER ADDRESS | - | NTPサーバーのIPアドレスを入力します。
NTP PORT | 1～65535 （工場出荷時：123） | NTPサーバーのポート番号を入力します。
NOTE [NETWORK]等、他の機能で使っているポート番号は使用できません。
TIME ADJUSTMENT INTERVAL | 1h ～ 24h | NTPサーバーから時刻を取得する間隔（1～24時間で1時間単位）を選択します。
SET EXECUTE | NO YES | [NTP SETTING]で設定した内容で動作させるかどうか選択します。

ページトップへ戻る