- トップページ
- CCUメニュー
- OPERATION
- HD PHASE

HD PHASE

HD PHASEメニューの選択画面です。

＿＿ は、工場出荷時の設定です。

項目 | 設定値 | 設定内容
HD H COARSE | -127～0～+127 | GL HD REF時の水平位相を大まかに設定します。
HD H FINE | -100～0～+100 | GL HD REF時の水平位相を細かく設定します。
V ADVANCE | -3 / -2 / -1 / 0 | REF信号の垂直位相に対する本機の垂直位相を設定します。 マイナス値が大きくなるほど前に進みます。 設定単位は[FORMAT]によって異なります。 [720/59.94p]、[720/50p]の場合は[720p]の1H単位 [1080/23.98PsF]の場合は[1080/23.98PsF]の1H単位 それ以外の場合は[1080/59.94i]、[1080/50i]の1H単位

ページトップへ戻る