- トップページ
- 各部の名前とはたらき
- 前面パネル3

前面パネル3

1 | [MENU]ボタン | [MENU]ボタンを押すと、ピクチャーモニターにメニュー画面が表示され、[MENU]ボタンが点灯します。 メニューが表示されているときに[MENU]ボタンを押すと、メニューの表示が終了し、[MENU]ボタンも消灯します。 「メニュー操作について」
2 | [SELECT]ダイヤル | メニュー画面操作用のジョグダイヤルです。 [SELECT]ダイヤルを右に回すとカーソルが下に移動し、左に回すとカーソルが上に移動します。 メニュー項目を選択するときは、[SELECT]ダイヤルを押します。 「メニュー操作について」
3 | [USER1], [USER2]ボタン | 機能割り当てができるボタンです。 機能の割り当ては、CCUメニューの[SETUP]で設定してください。 工場出荷時には以下の機能が割り当てられています。 [USER1]ボタン： CHARA [USER2]ボタン： LOCK 「SETUP」
4 | メモリーカードスロット | メモリーカード（別売品）を挿入します。 本機の設定を、メモリーカードを使って行うことができます。 「SD CARD」
5 | メモリーカードアクセスランプ | メモリーカードにアクセスしているときに点灯します。

ページトップへ戻る