- トップページ
- ピクチャーモニター(PM)
- 表示情報
- オペレーション表示

オペレーション表示

ROPの操作パネルで下記の操作を行ったとき、その内容が画面下部に約4秒間表示されます。

- マスターゲインの変更
- 電子シャッターの変更
- レンズエクステンダーの変更
- シーンファイルの変更
- REF LOADの変更
- FILTERの変更

なお、表示時間は、メニューの「MAINTENANCE」>「PM OPERATION STATUS」>「STATUS DISP TIME」で変更できます。

項目 | 表示範囲 | 備考
MASTER GAIN | カメラ側での設定値 | マスターゲインの値を表示します。 設定値については、カメラの取扱説明書を参照してください。
SHUTTER | カメラ側での設定値 | 電子シャッターのスピードを表示します。 設定値については、カメラの取扱説明書を参照してください。
LENS EXT | 1.0 2.0 | レンズエクステンダーの倍率を表示します。 レンズエクステンダーの倍率が2倍に設定されている場合は、「2.0」と表示します。他の場合は、「1.0」と表示します。
SCENE FILE | OFF 1 ～ 8 | シーンファイル名を表示します。
REF LOAD | FACTORY USER1 ～ USER3 REF1 ～ 3 | リファレンスファイルの呼び出しで読み込んだリファレンスファイルを表示します。
FILTER | **** （ND/CCフィルター名） | NDフィルター/CCフィルターの名称を表示します。

ページトップへ戻る